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Nr sprawy: FZ/6034/AR/24/BH				                                 Katowice, dn. 11/09/2024r.       

WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty wstępnej na usługę w postaci dostawy telemetrycznych systemów monitorowania wód podziemnych wraz z wykonaniem piezometrów. 


1. Informacje ogólne

1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy.
2. Zapytanie ofertowe jest prowadzone w celu ustalenia wartości zamówienia.
3. W ramach prowadzonego wstępnego zapytania ofertowego Zamawiający nie wybierze oferty do realizacji zamówienia.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego wstępnego zapytania ofertowego jest dostawa 4 telemetrycznych systemów monitorowania poziomu wód podziemnych w piezometrach wraz z programem do przeglądania danych oraz wykonanie trzech odwiertów (piezometrów) do głębokości 20 m.





W ofercie należy podać: 
- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia), 
- stawkę i wartość podatku VAT,
- pełną nazwę przedmiotu zamówienia



Przedmiot zamówienia:

· 1 zestaw systemu pomiarowego do automatycznego monitorowania poziomu zwierciadła wody, temperatury i konduktywności w piezometrze głębokim (300 m) wraz z montażem w wykonanym wcześniej piezometrze w miejscowości Jaworzno (woj. Śląskie),
· 3 zestawy do monitorowania położenia zwierciadła wody, temperatury i konduktywności w piezometrach płytkich do 20 m wraz z montażem w wykonanych przez składającego ofertę piezometrach w miejscowości Trzebinia (woj. małopolskie),
· Odwiercenie 3 otworów wiertniczych o głębokości do 20 m w rejonie dzielnicy Siersza należącej do miasta Trzebinia (woj. małopolskie) do obserwacji położenia zwierciadła wód gruntowych (głowica piezometru – rury zabezpieczające ~12” do głębokości około 1,5 m ppt, zacementowane w strefie głębokości 0,2—1,5 m ppt), dalsze wiercenie pod rury 6”; zapuszczenie do otworu kolumny filtrowej i przekształcenie ich w piezometry do obserwacji położenia zwierciadła wód gruntowych. Wykonanie obudowy i głowic otworów obserwacyjnych z pokrywą kanalizacyjną i zabezpieczeniem specjalnym kluczem do kół samochodowych oraz wykonanie prac porządkowych i rekultywacyjnych po przeprowadzonych robotach wiertniczych.

Każdy zestaw powinien zawierać czujnik poziomu wody oraz rejestrator danych, umieszczony w szczelnej i zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich obudowie. Zestaw rejestrujący powinien być zasilany panelem słonecznym a w razie awarii lub niedostatecznego nasłonecznienia podtrzymywany akumulatorem zapewniającym pracę urządzenia przez okres 7 dni.

Czujnik poziomu wody w piezometrach:
· Czujnik mierzący ciśnienie hydrostatyczne słupa wody, temperaturę oraz konduktywność (przewodność) wody we wszystkich 4 sondach,
· Zakres pomiarowy 0 – 20 m (w piezometrach płytkich) oraz od 0 do 300 m poniżej powierzchni terenu (piezometr głęboki),
· Częstotliwość pomiaru w piezometrach: programowana – od 1 sekundy, 
· Specjalny kabel z wbudowaną kapilarą do kompensacji ciśnienia atmosferycznego, o długości odpowiadającej głębokości piezometru, 
· Średnica zewnętrzna sondy nie większa niż 25 mm,
· Czujnik ciśnienia ceramiczny lub krzemowy, obudowa sondy ze stali nierdzewnej,
· Dokładność (całkowite pole błędu) pomiaru nie większa niż 0,1%.
· Rozdzielczość nie mniejsza niż 1 mm (w piezometrach płytkich) oraz 10 mm (w piezometrze głębokim),
· Sygnał wyjściowy cyfrowy,
· Możliwość pracy w temperaturach  od -5o do +60oC.

Rejestrator danych:
· Co najmniej dwa kanały do rejestracji impulsów, w tym jeden kanał pozwalający rejestrować impulsy z dużą częstotliwością (co najmniej 30 Hz),
· Wbudowana pamięć pozwalająca zapisać co najmniej 500 000 zmierzonych wartości,
· Możliwość zasilania czujników napięciem wewnętrznym rejestratora oraz co najmniej jeden kanał umożliwiający zasilanie precyzyjnym napięciem referencyjnym 5V lub 12V,
· Klasa szczelności obudowy: nie gorsza niż IP67,
· Praca w zakresie temperatur nie mniej niż od –20oC do +60oC,
· Synchronizacja czasu przez sieć GSM oraz moduł RTC zapewniający informację o dacie i godzinie również podczas przerw w dostawie energii,
· Obudowa zabezpieczająca przed dostępem osób trzecich,
· Rejestrator z portem USB (co najmniej 2.0) do transmisji danych lub z interfejsem bezprzewodowym umożliwiającym komunikację z urządzeniem zewnętrznym.

Transmisja i przetwarzanie danych:
· Rejestrator powinien być wyposażony w moduł GSM/GPRS umożliwiający transmisję danych w postaci plików CSV z rejestratora bezpośrednio na serwer Zamawiającego co najmniej raz na dobę przy interwałach pomiarowych rejestratora co 1 sekundę. Zamówienie obejmuje koszt trzyletniej transmisji danych (od daty uruchomienia systemu) na serwer Zamawiającego. 
· Do systemów dostarczone zostanie oprogramowanie do obsługi stanowisk pomiarowych. Oprogramowanie powinno mieć możliwość prezentacji danych w formie graficznej i ich eksportowania do pliku ASCII oraz CSV z możliwością uśredniania poszczególnych danych pomiarowych do wartości godzinowych oraz dobowych. Program powinien umożliwiać konfigurowanie pracy urządzenia (wersja off-line), sprawdzenie stanu baterii, stanu zapełnienia pamięci oraz podgląd bieżących wartości pomiarowych (wersja on-line). 

Wymagania dodatkowe:
· Rejestrator z modułem GPRS oraz regulatorem napięcia z panelu PV umieszczony w szczelnej, zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich obudowie,
· Panel PV o mocy zapewniającej działanie rejestratora i transmisję danych oraz ładowanie akumulatora, pozwalającego na podtrzymywanie pracy urządzenia przez okres 7 dni. 
· W piezometrze głębokim przewód od sondy do rejestratora powinien być umieszczony na dodatkowym bębnie umożliwiającym zmianę głębokości położenia sondy w otworze w zakresie 0 – 300 m. Na przewodach wymagane jest oznaczenie głębokości położenia sondy co 5 m. Bęben z przewodem powinien być umieszczony w jednym, szczelnym pojemniku wraz z rejestratorem.
· Dostawca stacji udzieli pisemnej, minimum 3-letniej gwarancji na działanie zainstalowanej aparatury oraz wsparcie techniczne i informatyczne przez okres jej trwania. Do stacji dołączona będzie instrukcja obsługi oraz przeprowadzone zostanie szkolenie dla pracowników Zamawiającego. 

Wymagana jest instalacja systemów w miejscach wskazanych przez użytkownika (Trzebinia woj. małopolskie) oraz szkolenie użytkowników.


1. Termin wykonania zamówienia
Do 31.03.2025r.

1. Wymagania dotyczące wykonawcy i oferty:
1. 	Wykonawca musi:
· dysponować co najmniej 1 osobą z uprawnieniami geologicznymi umożliwiającymi dozór nad pracami związanymi z wykonaniem piezometrów oraz sporządzeniem raportu z ich wykonania.
· posiadać doświadczenie z zrealizowała podobnych prac mających na celu automatyczny monitoring wód podziemnych w piezometrach.
2.	Wymagany termin ważności oferty: 60 dni od daty złożenia.
[bookmark: _Hlk176866851]3.	Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.
      4. Integralną częścią złożonej wstępnej oferty jest podpisane oświadczenie RODO w załączniku nr 1.


1. Warunki płatności
Wynagrodzenie będzie płatne na postawie rachunku lub faktury wystawionej po odbiorze prac potwierdzonych przez Zamawiającego protokołem odbioru. 
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 14 dni liczony od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT.

VI. Miejsce i termin składania ofert
1.  Ofertę należy złożyć do dnia 17/09/2024r. do godz. 14.00 na adres e-mail: arodak@gig.eu, lkortas@gig.eu

Osoby do kontaktu:	
dr inż. Łukasz Kortas                      - tel. (032) 259 23 50, e-mail: lkortas@gig.eu
mgr Agnieszka Rodak		- tel. (032) 259 23 42,  e-mail:  arodak@gig.eu
mgr Monika Wallenburg		- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu





ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów 


mgr Monika Wallenburg



Nr sprawy: FZ/6034/AR/24/BH						  Załącznik nr 1
do wstępnego zapytania ofertowego 


Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:
.........................................................................
Adres: ……………………………………….
NIP: …………………………………………
Regon: ………………………………………
Nr tel.:	………………………………………
Adres e-mail:	…………………………….
Osoba do kontaktu: ………………………..
Nazwa banku: ………………………………
Nr rachunku:	…………………………….			


Główny Instytut Górnictwa 
Państwowy Instytut Badawczy
Plac Gwarków 1 
40-166 Katowice 
 
FORMULARZ OFERTY WSTĘPNEJ

[bookmark: _GoBack]I. W odpowiedzi na wstępne zapytanie ofertowe z dnia 11/09/2024r na dostawę 4 telemetrycznych systemów monitorowania poziomu wód podziemnych w piezometrach wraz z programem do przeglądania danych oraz wykonanie trzech piezometrów do głębokości 20m, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi we wstępnym zapytaniu ofertowym za cenę: 


netto: …………………………… /PLN/, słownie ………………………………………………………….
wartość podatku VAT (przy stawce ……..%*): ……………… /PLN/, słownie ………………………………..
*należy podać prawidłową stawkę VAT
brutto: ………………………… /PLN/, słownie …………………………………………………………………..






















II. Oświadczenie RODO dla Wykonawcy:

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, się że:
· administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: 
Główny Instytut Górnictwa-Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice;
· Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora
· dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym;
· odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja, dotycząca niniejszego zapytania w związku z jawnością postępowania
· dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, dotyczącego niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
· w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· Wykonawca posiada:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych  dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
· Wykonawcy nie przysługuje:
· w związku z art. 17, ust. 3, lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO.
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