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Nr sprawy: FZ.26.89.2026.SYKO




                                                           Katowice, dn. 07.10.2026r.   

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę macierzy dyskowej 
Należy podać:

a) cenę netto w PLN/brutto w PLN oraz stawkę i wartość podatku VAT (cena za przedmiot zamówienia musi obejmować wszystkie niżej wymienione koszty związane z realizacją zamówienia); 

b) nazwę producenta, model/typ oraz opis techniczny/parametry zaoferowanego sprzętu (dopuszcza się złożenie karty katalogowej); 
c) termin i warunki wykonania zamówienia; 

d) okres gwarancji i rękojmi. 
Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

· musi być w stanie fabrycznie nowym (tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż 2026r.), nie został wcześniej użyty oraz nie służył wcześniej jako urządzenie demonstracyjne na konferencjach i imprezach targowych oraz nie pochodzi z dostaw do realizacji projektu 
u innego klienta, 

· musi być wolny od wad technicznych, prawnych i formalnych.
	Atrybut
	Opis

	Procesor
	min. 8-rdzeniowy procesor o architekturze x86 64-bit, o taktowaniu min. 2.8GHz, osiągający 
w wielowątkowym teście PassMark CPU Mark wynik min. 8600pkt. 

	Obudowa
	Rack 3U o wymiarach, 133 × 432,4 × 297 mm, urządzenie musi zostać do starczone wraz z szynami do montażu w szafie rack 

	Pamięć RAM
	min. 32 GB SODIMM DDR4, możliwość rozbudowy do 64GB

	Ilość obsługiwanych dysków
	min. 12 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
min. 4 dyski E1.S/M.2 (PCIe Gen 3 x2)

	Ilość dostarczonych dysków
	Co najmniej 7 dysków o pojemności 16TB, prędkości obrotowej 7200RPM, posiadające minimum 2 500 000h MTBF, 256 MB Cache, osiągające prędkość 269MB/s. Dyski nie powinny zużyć więcej mocy niż: 6.4W 
w trybie pracy, 5.3W w trybie spoczynku. Dyski posiadające min. 5 lat gwarancji.

	Interfejsy sieciowe
	min. 2 porty 2,5 Gigabit sieci Ethernet RJ-45 (2,5G/1G/100M) 

	
	min. 1 port 10 Gigabit sieci Ethernet RJ-45

	Porty
	2x USB 3.2 Gen 1,

2x PCIe Gen3 x4

	Wskaźniki LED
	HDD 1–12, SSD 1-4, stan, LAN, USB, zasilanie

	Obsługa RAID
	Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 5+Spare, 6, 6+Spare, 10, 10+Spare, RAID50, RAID60. Obsługa BITMAP w celu przyspieszenia odbudowy. Możliwość skonfigurowania Global Spare Disk.

	Funkcje RAID
	Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online.

	Szyfrowanie
	Możliwość szyfrowania całych woluminów kluczem AES 256 bitów.

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Apple Mac OS 10.10 or later

Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 or later Linux

IBM AIX 7, Solaris 10 or later UNIX

Microsoft Windows 7, 8, and 10

Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 and 2016, 2019

	Protokoły
	min. CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP

	Usługi
	Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja w Windows ADS, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Obsługa paczek QPKG, Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI, Montowanie obrazów ISO, Replikacja w czasie rzeczywistym, Serwer RADIUS, Klient LDAP, Serwer Syslog, Virtualization Station

	Zarządzanie dyskami
	SMART, sprawdzanie złych sektorów

	Język GUI
	Polski

	Waga
	max. 12 kg (netto)

	Pobór mocy
	Uśpienie: max. 130 W
Praca: max. 130 W

	System plików
	Dyski wewnętrzne ZFS/EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+

	Liczba kont użytkowników
	min. 16000

	Liczba grup
	min. 512

	Liczba udziałów
	min. 256

	Max ilość połączeń (CIFS)
	min. 2500

	Max liczba migawek
	Min. 65535

	Zasilanie
	Redundantne min. 300 W (x2), 100–240 V

	Wentylatory
	min. 3 x 80mm, 12VDC

	UPS
	Obsługa sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS.

	Gwarancja i serwis
	Gwarancja producenta min. 60 miesięcy w trybie:

- Serwis świadczony przez producenta oferowanego sprzętu

- 5 lat gwarancji NBD producenta 

- serwis producenta wysyła urządzenie zastępcze w następnym dniu roboczym (przy potwierdzonym zgłoszeniu do godz. 14:00 w dni robocze)

- dostępność serwisu 5 dni w tygodniu w dni robocze – poniedziałek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00

- wsparcie Klienta przez cały okres gwarancji: pomoc zdalna i telefoniczna przy konfiguracji i problemach 
z urządzeniem, w dni robocze (w godz. 8:00 – 16:00) – wymagana certyfikacja ISO 9001:2015 dla obsługi serwisowej

- wymagany certyfikat potwierdzający gwarancję producenta

- priorytetowy tryb rozpatrzenia zgłoszenia

	Wymagania  dotyczące zamontowania i uruchomienia sprzętu
	Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone urządzenie zostało umieszczone (zamontowane), skonfigurowane i uruchomione we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przeznaczenia, w uzgodnionym przez obie strony terminie. Sposób montażu sprzętu ma być dostosowany do technologii wykonania oraz ma być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne kable połączeniowe pomiędzy serwerami, macierzami oraz przełącznikiem, zapewniające transmisję danych z pełną prędkością łączonych portów.


Miejsce i termin składania ofert
Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 12/10/2026r. do godziny 12:00 drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem, 

Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zakupów  

mgr Piotr Hachuła   

Nr sprawy: FZ.26.89.2026.SYKO




                                             
    

 Załącznik nr 1 

Wstępna wycena na dostawę macierzy dyskowej  
Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:
…………………………………………

Adres e-mail:
………………………………

Osoba do kontaktu: …………………………..... 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jednostka

miary
	Ilość 
	Cena jedn.     netto       

w PLN
	Wartość ogółem netto 

w PLN
	Stawka (%)

podatku VAT
	Kwota 

podatku VAT           w PLN
	Wartość  ogółem brutto 

w PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Producent:………………..………

Model/typ::……………….…………

Opis techniczny/parametry (dopuszcza się złożenie karty katalogowej): ……………………………………
Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………………………..

Okres gwarancji i rękojmi:  ……………………………….……


	Szt. 
	1
	
	
	
	
	

	RAZEM :

 
	 
	
	 
	 


OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 - administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: 

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,
- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym, 
- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego, 

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat, 

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-     WYKONAWCY nie przysługuje:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
.............................................................




.............................................................

                     Miejscowość, data 




             

     Podpis                               



