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Nr sprawy: FZ-1/5259/MKO/19				                 Katowice, 04.10.2019 r. 

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego  

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę aparatury światłowodowej do statycznych i dynamicznych pomiarów deformacji, przyspieszenia, wychylenia i temperatury.

W skład aparatury pomiarowej:

1. interrogator optyczny do współpracy z czujnikami światłowodowymi działającymi na zasadzie siatek Bragga, o następujących parametrach:
· minimalny zakres pomiarowy: 100 nm (od 1500 nm do 1600 nm ),
· możliwość wyboru co najmniej czterech prędkości próbkowania z minimalnego zakresu próbkowania od 50 do 500 próbek/sekundę.
· minimum 4 niezależne kanały optyczne z jednoczesną akwizycją danych na wszystkich kanałach,
· rozdzielczość pomiaru co najmniej 5 pm,
· złącza optyczne typu FC/APC do podłączenia czujników,
· [bookmark: _GoBack]złącze komunikacyjne interfejsu Ethernet do połączenia z komputerem: RJ45 
· dodatkowy moduł do istniejącego w laboratorium oprogramowania „catman AP” dla integracji interrogatora optycznego zapewniający pełną kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem „catman AP”, pozwalającym na zbieranie danych pomiarowych z dwóch różnych źródeł (wnioskowanej do zakupu aparatury światłowodowej i aparatury istniejącej w laboratorium – mostki tensometryczne, indukcyjne, piezoelektryczne, piezorezystancyjne i potencjometryczne) oraz ich równoczesny zapis 

2. optyczny inklinometr do pomiaru kąta wychylenia, oparty na technologii siatek Bragga naniesionych w światłowodzie, o następujących parametrach:
· inklinometr powinien być wyposażony w światłowody przyłączeniowe o dł. co najmniej 2m z każdej strony, zakończone złączami optycznymi typu FC / APC na obu końcach, do podłączenia z interrogatorem,
· powinien posiadać dwie siatki Bragga dla efektywnej eliminacji efektu wpływu temperatury na pomiar zmian kąta,
· długość fali siatek Bragga: 1510nm i 1520nm,
· minimalny zakres pomiaru kąta wychylenia: ±5

3. optyczny inklinometr do pomiaru konta wychylenia, oparty na technologii siatek Bragga naniesionych w światłowodzie, o następujących parametrach:
· inklinometr powinien być wyposażony w światłowody przyłączeniowe o dł. co najmniej 2m z każdej strony, zakończone złączami optycznymi typu FC / APC na obu końcach, do podłączenia z interrogatorem,
· powinien posiadać dwie siatki Bragga dla efektywnej eliminacji efektu wpływu temperatury na pomiar zmian kąta,
· długość fali siatek Bragga: 1530 nm i 1540 nm,
· minimalny zakres pomiaru kąta wychylenia: ±5

4. pomiarowy łańcuch światłowodowy składający się z następujących czujników światłowodowych:
· 1 tensometr optyczny o minimalnym zakresie pomiarowym 2%, maksymalnej bazie pomiarowej 36 mm i minimalnym zakresie pracy w temperaturach od -40 C do +100C, dł. fali: 1580nm umieszczony w elastycznej powłoce o grubości max. 2mm do przyklejenia na powierzchni o promieniu krzywizny min.25mm ;
· 1 czujnik temperatury, w wersji skalibrowanej, dł. fali: 1585nm;
· - zakończenia łańcucha złączami optycznymi typu FC / APC na obu końcach, do podłączenia z interrogatorem.

5. optyczny akcelerometr oparty na technologii siatek Bragga naniesionych w światłowodzie, o następujących parametrach:
· minimalny zakres pomiarowy: ±10 g
· minimalny zakres pomiaru drgań: od 0 do 50Hz. 
· minimalna długość światłowodu z każdej strony czujnika: 2m, 
· zakończenia odcinków światłowodu: złącza typu FC/APC do podłączenia z interrogatorem,
· długość fali: 1550nm.

6. optyczny akcelerometr oparty na technologii siatek Bragga naniesionych w światłowodzie, o następujących parametrach:
· minimalny zakres pomiarowy: ±10 g
· minimalny zakres pomiaru drgań: od 0 do 50Hz. 
· minimalna długość światłowodu z każdej strony czujnika: 2m, 
· zakończenia odcinków światłowodu: złącza typu FC/APC do podłączenia z interrogatorem,
· długość fali: 1560nm.

7. optyczny akcelerometr oparty na technologii siatek Bragga naniesionych w światłowodzie, o następujących parametrach:
· minimalny zakres pomiarowy: ±10 g
· minimalny zakres pomiaru drgań: od 0 do 50Hz. 
· minimalna długość światłowodu z każdej strony czujnika: 2m, 
· zakończenia odcinków światłowodu: złącza typu FC/APC do podłączenia z interrogatorem,
· długość fali: 1570nm.

8. optyczny czujnik temperatury oparty na technologii siatek Bragga naniesionych w światłowodzie, w obudowie ze stali nierdzewnej.
· minimalny zakres mierzonych temperatur: od -20 C do +80C
· przeznaczenie: do pomiaru temperatury np. po zatopieniu w betonie, 
· minimalna długość światłowodów z każdej strony czujnika: 2m, zakończenia złączami typu FC/APC. 
· klasa szczelności minimum IP68,
· długość fali: 1595nm.



Należy podać:
-	Cenę netto / brutto (cena winna obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia) oraz stawkę i wartość podatku VAT,
-   szczegółowy opis techniczny pozwalający Zamawiającemu na ocenę zgodności  zaoferowanego sprzętu z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym
-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia, 
· Warunki płatności
· Okres i warunki gwarancji

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 14.10.2019r. drogą elektroniczną, lub 
w siedzibie Zamawiającego:
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
adres e-mail: makolczyk@gig.eu 

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- e-mail: mwallenburg@gig.eu 

mgr inż. Marzena Kolczyk - tel. (32) 259 23 42- e-mail: makolczyk@gig.eu 
							
							ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 
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