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Zakup będzie realizowany z różnych źródeł, w zależności od potrzeb Zamawiającego
w tym z projektów międzynarodowych

Zmiana zapytania
				                                                                        Katowice, 11.10.2019 r. 
Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego  
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę  gazów i mieszanin gazowych
Należy podać:
Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:
................................................................................
Adres: ……………………………………………
Nr tel.:	……………………………………………
Nr faksu: ………………………………………..
Adres e-mail:	…………………………………..
Osoba do kontaktu: ………………………….....
Warunki  płatności………………………………….  
Nr i nazwa części na które jest składana oferta……………………………………….


Cena netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT……………….. 
Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia (można wpisać w tabelce)…………………….………, 

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 17.10.2019 r. do  godz. 9.00 drogą elektroniczną lub 
w siedzibie Zamawiającego:
Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
adres e-mail: 
kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:    mgr Krystyna Bula	 - tel. (32) 259 25 11   e-mail: kbula@gig.eu 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 







Zamawiający  dopuszcza złożenie oferty wstępnej na poszczególne części

Część  1. Gazy techniczne wraz dzierżawą butli
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jedn.
miary
	Ilość 
	Cena jedn.     netto       w Pln
	Wartość ogółem netto 
w Pln
	
Stawka (%)
VAT
	Kwota 
Podatku VAT           w Pln
	Wartość  ogółem brutto 
w Pln

	1
	Acetylen techniczny
	kg
	150
	
	
	
	
	

	2
	Acetylen 2,6*
	kg
	20
	
	
	
	
	

	3
	Argon 4,5*
	m3
	450
	
	
	
	
	

	4
	Argon 5,0*
	m3
	450
	
	
	
	
	

	5
	Azot techniczny 2,8
	m3
	500
	
	
	
	
	

	6
	Azot 4,0*
	m3
	750
	
	
	
	
	

	7
	Azot 4,6*
	m3
	3500
	
	
	
	
	

	8
	Azot 5,0*
	m3
	1500
	
	
	
	
	

	9
	Azot 6,0*
	m3
	500
	
	
	
	
	

	10
	Amoniak 5.0*
	kg
	10
	
	
	
	
	

	11
	Tlenek węgla 1,8*
	m3
	100
	
	
	
	
	

	12
	Dwutlenek węgla techniczny
	kg
	800
	
	
	
	
	

	13
	Dwutlenek węgla 4,5*
	kg
	100
	
	
	
	
	

	14
	Dwutlenek węgla 5,0*
	kg
	300
	
	
	
	
	

	15
	Hel 4,6*
	m3
	50
	
	
	
	
	

	16
	Hel 5,0*
	m3
	1600
	
	
	
	
	

	17
	Hel 6,0*
	m3
	300
	
	
	
	
	

	18
	Metan 2,5*
	m3
	1400
	
	
	
	
	

	19
	Metan 5,5*
	m3
	100
	
	
	
	
	

	20
	Etan2,5*
	m3
	200
	
	
	
	
	

	21
	Etylen 3,0*
	kg
	60
	
	
	
	
	

	22
	Wodór techniczny
	m3
	400
	
	
	
	
	

	23
	Powietrze sprężone
	m3
	1000
	
	
	
	
	

	24
	Powietrze syntetyczne 5,0*
	m3
	2500
	
	
	
	
	

	25
	Propan butan
	kg
	200
	
	
	
	
	

	26
	Propan butan / butle do wózków widłowych
	kg
	800
	
	
	
	
	

	27
	Propan 2,5*
	kg
	200
	
	
	
	
	

	28
	Propan techniczny
	kg
	200
	
	
	
	
	

	29
	Tlen techniczny
	m3
	400
	
	
	
	
	

	30
	Tlen 2,5*
	m3
	300
	
	
	
	
	

	31
	Tlen 4,5*
	m3
	3000
	
	
	
	
	

	32
	Tlen 5,0*
	m3
	300
	
	
	
	
	

	33
	Tlen 5,5*
	m3
	450
	
	
	
	
	

	34
	Siarkowodór 2,5*
	kg
	100
	
	
	
	
	

	35
	
Siarkowodór 2,8*
	
kg
	
100
	
	
	
	
	

	36
	Wodór 5,0*
	m3
	200
	
	
	
	
	

	37
	Wodór 6,0*
	m3
	100
	
	
	
	
	

	38
	Azot techniczny 200 bar - wiązki 12 lub  16 butli
	butla
	1200
	
	
	
	
	

	39
	Wodór techniczny 200 bar – wiązki 12 lub  16 butli
	butla
	192
	
	
	
	
	

	40
	Azot 5,0*
	butla 2L
	50
	
	
	
	
	

	41
	Hel 6,0*
	butla 10L
	10
	
	
	
	
	

	42
	Azot 4,5*
	butla 10L
	5
	
	
	
	
	

	43
	Wodór 4,5*
	butla 10L
	5
	
	
	
	
	

	44
	Argon 5,0*
	butla 10L
	6
	
	
	
	
	

	45
	Wodór 5,0*
	butla 10L
	6
	
	
	
	
	

	46
	Sześciofluorek siarki SF6
	butla 10L
	4
	
	
	
	
	

	47
	Etan 3,0*
	butla 10L
	10
	
	
	
	
	

	48
	Hel 7,0*
	butla 10L
	10
	
	
	
	
	

	49
	Metan 4,5*
	butla 10L
	5
	
	
	
	
	

	50
	Dzierżawa butli
	butlo dni
	500 000
	
	
	
	
	

	51
	Dzierżawa wiązek
	wiązko dni
	3500
	
	
	
	
	

	52

	Argon ciekły 5.0*
	kg
	5000
	
	
	
	
	

	53

	Dzierżawa zbiornika
	dni
	740
	
	
	
	
	

	54
	Azot ciekły do  posiadanych zbiorników 5.0*
	kg
	40000
	
	
	
	
	

	
	
RAZEM
	
	
	
	
	
	
	

	






	
	* minimalna czystość


	
	
	
	
	
	
	



2. Mieszaniny gazowe 
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jedn.
miary
	Ilość 
	Cena jedn.     netto       w Pln
	Wartość ogółem netto 
w Pln
	
Stawka (%)
VAT
	Kwota 
Podatku VAT           w Pln
	Wartość  ogółem brutto 
w Pln

	1
	2
	3
	4
	
	
	
	
	

	1
	0.5 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar
 o czystości 4.5 
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	2
	1.0 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar
2.0  o czystości 4.5
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	3
	1.5 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar 
o czystości 4.5
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	4
	3.0 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar 
4.0 o czystości 4.5 
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	5
	2.5 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	6
	Monotlenek węgla CO w N2 (1500 ppm )
	10l
	3
	
	
	
	
	

	7
	Ditlenek węgla CO2 w N2 (5000 ppm)
	10 l
	3
	
	
	
	
	

	8
	Monotlenek azotu NO w N2 (80 ppm)
	10 l
	3
	
	
	
	
	

	9
	25 % O2, 10 l, 150 bar, o czystości 4.5
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	10
	1.0 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	11
	150 ppm CO w azocie, 10 l, 150 bar o czystości 4.5
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	12
	5000 ppm CO w azocie, 2 l, 150 bar o czystości 4.5
	2 l
	1
	
	
	
	
	

	13
	40 ppm H2S w azocie, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5
	2 l
	1
	
	
	
	
	

	14
	10 % O2 w azocie, 10 l, 150 bar, o czystości 4.5
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	15
	2 % v/v metanu + 13 % v/v tlenu w azocie, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5
	2 l
	1
	
	
	
	
	

	16
	2 % metanu + 5 % dwutlenku węgla w powietrzu, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5
	2 l
	1
	
	
	
	
	

	17
	2 % v/v metanu + 0,075 % etanu w powietrzu, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5
	2 l
	1
	
	
	
	
	

	18
	50 % metanu + 5 % dwutlenku węgla w azocie, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5
	2 l
	1
	
	
	
	
	

	19
	50 % metanu + 2.5 % etanu w azocie, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5
	2 l
	1
	
	
	
	
	



	20
	Mieszanina gazowa (wzorcująca)
Wodór 1%
Tlenek węgla 1%
Ditlenek węgla 40%
Metan 0,005%
Tlen 0,01%
Azot 54,985%
Etan 1%
Etylen 1%
Acetylen 1%
	



2 l
	



1
	
	
	
	
	

	21
	Mieszanina gazowa (wzorcująca)
Metan 10%
Azot 90%
	
2 l
	
1
	
	
	
	
	

	22
	Mieszanina kalibracyjna o składzie: 
1% H2 + 1% CO + 1% CO2 + 1% O2 + 1% CH4 + reszta N2
Czystość 5.0
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	23
	Mieszanina kalibracyjna o składzie:
15% CO + 5% CO2 + 25% H2 + 3% CH4 + 2% C2H6 + reszta N2
Czystość 5.0
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	24
	Mieszanina kalibracyjna o składzie:
1% H2S + reszta N2
Czystość 5.0
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	25
	Mieszanina kalibracyjna o składzie: 
33%obj. H2 + 33%obj. CO + 34%obj. CO2 
Czystość 5.0
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	26
	Mieszanina kalibracyjna o składzie: 
10%obj. CO2 + 21%obj.O2 + reszta N2
Czystość 5.0
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	27
	Mieszanina 5% H2 reszta N2
Czystość 5.0 
	10 l
	2
	
	
	
	
	

	28
	Mieszanina 5% O2 reszta He
Czystość 5.0 
	10 l
	2
	
	
	
	
	

	29
	Mieszanina kalibracyjna o składzie:  0,1% H2 S reszta azot   Czystość 5.0
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	30
	Mieszanina kalibracyjna o składzie:10% CH4 + 10% H2 + 50% CO2   reszta azot  Czystość 5.0
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	31
	Mieszanina kalibracyjna o składzie:70 % CO2 + 30 %O2 Czystość 5.0
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	32
	Mieszanina kalibracyjna o składzie: 0,3% C2H6 + 0,1 %CH4   reszta azot  Czystość 5.0
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	33
	Mieszanina kalibracyjna o składzie: 70% H2   reszta azot Czystość 5.0
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	34
	Mieszanina  kalibracyjna o składzie: 0,2% SO2 reszta azot Czystość 5.0 
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	35
	Mieszanina  kalibracyjna o składzie:  1 % SO2 reszta azot Czystość 5.0 
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	36
	3.5 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	37
	50 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 3.5 ( w dolnej strefie wybuchowości)
	10 l
	1
	
	
	
	
	

	38
	1.0 % v/v metanu + 100 ppm hexametylodisiloxanu w powietrzu, 2 l, 150 bar o czystości 4.5
	2 l
	1
	
	
	
	
	

	39
	50 % metanu + 6.5 % tlenu w azocie, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5
	2 l
	1
	
	
	
	
	

	40
	Mieszanina:
Wodór 0,05%
Tlenek węgla 0,1%
Ditlenek węgla 2%
Metan 2%
Tlen 22%
Azot 73,4%
	
10 l.
	
1
	
	
	
	
	

	41
	Mieszanina gazowa (wzorcująca)
Wodór 0,01%
Tlenek węgla 0,005%
Ditlenek węgla 0,01%
Metan 40%
Tlen 2%
Azot 57,975%
	


2 l
	


1
	
	
	
	
	

	42
	Mieszanina specjalna NO2 80ppm bulta 10L wraz ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne**
	10 l
	2
	
	
	
	
	

	43
	Mieszanina H2 10 ppm w N2  ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne**
	10 l
	2
	
	
	
	
	

	
	Mieszanina specjalna 12% O2 w N2, ciśnienie 150bar
	50  l
	2
	
	
	
	
	

	45
	Mieszanina H2 60 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne**
	10 l
	2
	
	
	
	
	

	46
	Mieszanina kalibracyjna o składzie 8% CO2, 0,25% CO, reszta N2
	10 l
	2
	
	
	
	
	

	47
	Mieszanina H2 300 ppm w N2  ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne**
	10 l
	2
	
	
	
	
	

	48
	H2 60ppm, Hel 10ppm w azocie
	10 l
	2
	
	
	
	
	

	49
	Mieszanina O2 20,95 % w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne**
	10 l
	2
	
	
	
	
	

	50
	Mieszanina CO 30ppm w azocie wraz ze świadectwem wzorcowania wg PN-EN 17025   lub równoważne**

	10 l
	2
	
	
	
	
	

	51
	Mieszanina CO 400 ppm w N2  ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne**
	
10 l
	
2
	
	
	
	
	

	52
	Mieszanina wzorcowa: acetylen 50ppm, etylen 10ppm, etan 50ppm, propylen 10ppm, propan 50ppm, metan 2000ppm w azocie 
	10 l
	2
	
	
	
	
	

	53
	Mieszanina kalibracyjna o składzie 13% CO2, 4% O2, reszta N2 pojemność wodna 3 litry

	
3 l
	
2
	
	
	
	
	

	54
	Mieszanina CO (1%), H2 (1%), CO2 (4 %), CH4 (15%) w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025   lub równoważne**
	10 l
	2
	
	
	
	
	

	55
	Mieszanina C2H2 (0,05 ppm), C2H4 (0,07 ppm) w N2
ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne**
	10 l
	2
	
	
	
	
	

	56
	Mieszanina C2H2 (0,04 ppm), C2H4 (0,04 ppm), C3H6 (0,06 ppm), C3H8 (0,80 ppm), C2H6 (2,00 ppm), iC4H10 (0,50 ppm), nC4H10 (0,50 ppm), CH4 (50 ppm) w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne**
	
10 l
	
2
	
	
	
	
	

	57
	[bookmark: _GoBack]Mieszanina  400 ppm CO + 200 ppm NO + 10% CO2 + 300 ppm SO2 w N2,
Konieczne świadectwo wzorcowania zgodne z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne**
	
10 l
	
2
	
	
	
	
	

	58
	Mieszanina 8% O2 w N2
	10 l
	2
	
	
	
	
	

	59
	Dzierżawa butli
	Butlo dni
	34000
	
	
	
	
	

	

	
RAZEM
	
	
	
	
	
	
	




**gazy i mieszaniny gazowe  będą wykorzystywane do badań w akredytowanych laboratoriach, zgodnie z procedurami akredytacji PCA AB 005, które określają sposób przeprowadzenia badań i zastosowane materiały. W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia pełnych kosztów rewalidacji metod badania zgodnie z zakresem akredytacji PCA AB 005. W przypadku zaoferowania materiału równoważnego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną kartę katalogową produktu.
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