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Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego


Specyfikacja techniczna:


Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa:

 - część I - kalibratora ręcznego układów pomiarowych w chodniku doświadczalnym – 1 szt.:

 - Generator sygnałów 1VDC 3VDC 5VDC,
 - Dokładność sygnału: min 0.01% wartości zadanej,
 - Impedancja wyjściowa: 50Ω,
 - Regulacja impulsu częstotliwość 0-1Hz,
 - Sygnalizacja optyczna impulsu,
 - Sygnalizacja optyczna zasilania,
 - Zasilanie: 12VDC bateryjne, <400mA,
 - Obudowa: min IP54,
 - Wyjście sygnału: BNC,
 - Obudowa wymiary mm: max 220x170x80 (szer. dł. wys.),
 - Długość przewodu sygnałowego: min 1m,
 - Waga max 2kg.




 - część II - płytek drukowanych PCB - 2 szt.:

Zamawiający wymaga wykonania płytek drukowanych PCB wraz z zakupem części i montażem elementów elektronicznych na płytkach.
 - Grubość laminatu bazowego 1,55 mm,
 - Końcowa grubość miedzi na warstwach zewnętrznych [µm] 35,
 - Końcowa grubość miedzi na warstwach wewnętrznych [µm] 35,
 - Maska antylutownicza od strony elementów (TOP) czarna,
 - Maska antylutownicza od strony lutowania (BOT) czarna,
 - Opis od strony elementów (TOP) biały,
 - Opis od strony lutowania (BOT) biały,
 - Pokrycie złoto chemiczne,
 - Test elektryczny,
 - Obróbka mechaniczna frezowanie,
 - Układ płytek pojedynczo.
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