Stoły biurowe 

Symbol ST1
Wymiary stołu: dł. 80 x gł. 60 x wys. 74 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%) 
Symbol ST2
Wymiary stołu: dł. 120 x gł. 60 x wys. 74 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%) 
Symbol ST3
Wymiary stołu: dł. 180 x gł. 60 x wys. 74 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%) 
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ]Stół musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011 i PN-EN 527-2:2004 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą uprawnienia do certyfikowania mebli. Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. Nogi oraz profil łączący wykonany z jednego kawałka profilu o wymiarach 30x60mm tworzący obróconą literę C. Profil zacinany pod kątem 45stopni, wyginany a następnie spawany w całość. Dwie pary nóg  mają być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm. Połączenie belki z nogą ma odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie ma się odbyć w  środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego. Cała konstrukcja lakierowana proszkowo. Blat wykonany z płyty min. 25 mm, wiórowej melaminowanej dwustronnie o klasie higieniczności E1 i podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą EN 14322. Kolor płyty do ustalenia z zamawiającym na podstawie przedstawionych próbek. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego w kolorze płyty o grubości 2mm zaokrąglonej na krawędziach. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU, PUR lub EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1. Montaż stelaża do blatu musi odbywać się za pośrednictwem wpustek metalowych (osadzonych na stałe w blacie) umożliwiających wielokrotny montaż oraz demontaż blatu bez jego uszkodzenia oraz utraty sztywności konstrukcji. Nie dopuszcza się wkręcania śrub mocujących bezpośrednia w płytę blatu. Kształt oraz formę przedstawiono na rysunku. 
Rys. poglądowy stołu				
                    


Noga z regulatorem 				Połączenie nóg z trawersami		
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Biurka narożne 

Symbol BN1
Wymiary biurka: dł. 200 x gł. 160 x wys. 74 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%) 
Symbol BN2
Wymiary biurka: dł. 180 x gł. 160 x wys. 74 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%) 

[image: ][image: ]Biurko musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011 i PN-EN 527-2:2004 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą uprawnienia do certyfikowania mebli. Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Stelaż biurka to konstrukcja metalowa. Nogi oraz profil łączący wykonany z jednego kawałka profilu o wymiarach 30x60mm tworzący obróconą literę C. Profil zacinany pod kątem 45stopni, wyginany a następnie spawany w całość. Dwie pary nóg  mają być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm. Połączenie belki z nogą ma odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie ma się odbyć w  środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego. Cała konstrukcja lakierowana proszkowo. Blat wykonany z płyty min. 25 mm, wiórowej melaminowanej dwustronnie o klasie higieniczności E1 i podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą EN 14322. Kolor płyty do ustalenia z zamawiającym na podstawie przedstawionych próbek. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego w kolorze płyty o grubości 2mm zaokrąglonej na krawędziach. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU, PUR lub EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1. Montaż stelaża do blatu musi odbywać się za pośrednictwem wpustek metalowych (osadzonych na stałe w blacie) umożliwiających wielokrotny montaż oraz demontaż blatu bez jego uszkodzenia oraz utraty sztywności konstrukcji. Nie dopuszcza się wkręcania śrub mocujących bezpośrednia w płytę blatu. Kształt oraz formę przedstawiono na rysunku. UWAGA: ustalić z zamawiającym ilość prawych i lewych biurek
Rys. poglądowy biurka				
                    


Noga z regulatorem 				Połączenie nóg z trawersami	
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Biurko gabinetowe 

Symbol BG
Wymiary biurka: dł. 200 x gł. 100 x wys. 74 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%) 

[image: ][image: ]Biurko musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011 i PN-EN 527-2:2004 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą uprawnienia do certyfikowania mebli. Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Stelaż biurka to konstrukcja metalowa. Nogi oraz profil łączący wykonany z jednego kawałka profilu o wymiarach 30x60mm tworzący obróconą literę C. Profil zacinany pod kątem 45stopni, wyginany a następnie spawany w całość. Jedna para nóg  ma być połączona dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm z specjalnym uchwytem umożliwiającym zamontowanie biurka na szafce bocznej o symbolu KONG. Połączenie belki z nogą ma odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie ma się odbyć w  środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego. Cała konstrukcja lakierowana proszkowo. Blat wykonany z płyty min. 25 mm, wiórowej melaminowanej dwustronnie o klasie higieniczności E1 i podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą EN 14322. Kolor płyty do ustalenia z zamawiającym na podstawie przedstawionych próbek. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego w kolorze płyty o grubości 2mm zaokrąglonej na krawędziach. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU, PUR lub EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1. Montaż stelaża do blatu musi odbywać się za pośrednictwem wpustek metalowych (osadzonych na stałe w blacie) umożliwiających wielokrotny montaż oraz demontaż blatu bez jego uszkodzenia oraz utraty sztywności konstrukcji. Nie dopuszcza się wkręcania śrub mocujących bezpośrednia w płytę blatu. Kształt oraz formę przedstawiono na rysunku.
Rys. poglądowy biurka				
                    


Noga z regulatorem 				Połączenie nóg z trawersami	
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Stoły konferencyjne

Symbol SK1
Wymiary stołu: dł. 320 x gł. 100 x wys. 74 cm UWAGA stół modułowy złożony z dwóch blatów, na zintegrowanym stelażu,  środkowe nogi cofnięte pod blat. (dopuszczalna tolerancja +/- 5%) 
Symbol SK2
Wymiary stołu: dł. 140 x gł. 100 x wys. 74 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%) 
Symbol SK3
Wymiary stołu: dł. 180 x gł. 100 x wys. 74 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%) 
[image: ][image: ][image: ]Stół musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011 i PN-EN 527-2:2004 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą uprawnienia do certyfikowania mebli. Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. Nogi oraz profil łączący wykonany z jednego kawałka profilu o wymiarach 30x60mm tworzący obróconą literę C. Profil zacinany pod kątem 45stopni, wyginany a następnie spawany w całość. Dwie pary nóg  mają być połączone dwiema  belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm. Połączenie belki z nogą ma odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego. Połączenie ma się odbyć w  środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego. Cała konstrukcja lakierowana proszkowo. Blat wykonany z płyty min. 25 mm, wiórowej melaminowanej dwustronnie o klasie higieniczności E1 i podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą EN 14322. Kolor płyty do ustalenia z zamawiającym na podstawie przedstawionych próbek. Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego w kolorze płyty o grubości 2mm zaokrąglonej na krawędziach. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU, PUR lub EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1. Montaż stelaża do blatu musi odbywać się za pośrednictwem wpustek metalowych (osadzonych na stałe w blacie) umożliwiających wielokrotny montaż oraz demontaż blatu bez jego uszkodzenia oraz utraty sztywności konstrukcji. Nie dopuszcza się wkręcania śrub mocujących bezpośrednia w płytę blatu. Kształt oraz formę przedstawiono na rysunku. 
Rys. poglądowy stołu				
                    


Noga z regulatorem 				Połączenie nóg z trawersami		
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Kontener
Symbol KON
Wymiary kontenera: szer. 43 x gł. 60 x wys. 54 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)
Kontener musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą uprawnienia do certyfikowania mebli.
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 
Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości  18 mm. Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności  3A zgodnie z normą EN 14322. Kolor płyty do ustalenia z zamawiającym na podstawie próbek. Blat górny i wieniec dolny kontenera widoczne. W celu zabezpieczenia płyty przed uszkodzeniami wymagane jest zabezpieczenie wszystkich krawędzi elementów płytowych mebla (również niewidocznych) doklejką z tworzywa sztucznego w kolorze płyty o grubości 2mm zaokrąglonej na krawędziach. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU, PUR lub EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1. Ze względów funkcjonalnych, kontener posiada listwę uchwytową (uchwyt boczny kontenera). Listwa  wykończona paskiem gumowym - eliminacja efektu trzasku szuflady. Kontener  wyposażony w 4 kółka o śr. 36 mm wykonane z polipropylenu. Kontener ma mieć zamontowane 3 szuflady. Szuflady kontenera wykonane z kompozytu - nie dopuszcza się szuflad z dnem płytowym. Szuflady kontenera wyposażone w funkcję spowalniacza szuflady i opcję samodomyku. Każda szuflada ma się otwierać na min. 80% swojej powierzchni. Ze względów bezpieczeństwa kontener  ma posiadać  blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. Kontener wyposażony w zamek centralny umożliwiający zamknięcie wszystkich szuflad jednocześnie. Zamek z numerowanym cylindrem i numerowanym kluczykiem (co najmniej jeden kluczyk łamany). W przypadku zgubienia kluczyka musi istnieć możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. 
[image: ]Rys. kontenera	
			
                                                          






Szafka pomocnik
Symbol KONG
Wymiary: szer. 160 x gł. 42 x wys. 66,3 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)
Kontener musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą uprawnienia do certyfikowania mebli.
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 
Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości  18 mm. Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności  3A zgodnie z normą EN 14322. Kolor płyty do ustalenia z zamawiającym na podstawie próbek. Blat górny i wieniec dolny kontenera widoczne. W celu zabezpieczenia płyty przed uszkodzeniami wymagane jest zabezpieczenie wszystkich krawędzi elementów płytowych mebla (również niewidocznych) doklejką z tworzywa sztucznego w kolorze płyty o grubości 2mm zaokrąglonej na krawędziach. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU, PUR lub EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1. Kontener ma mieć zamontowane 3 szuflady. Szuflady kontenera wykonane z metali - nie dopuszcza się szuflad z dnem płytowym. Szuflady kontenera wyposażone w funkcję spowalniacza szuflady i opcję samodomyku. W środkowej części regał otwarty, a po lewej stronie szafka z pojedynczymi drzwiami. Zamki z numerowanym cylindrem i numerowanym kluczykiem (co najmniej jeden kluczyk łamany). W przypadku zgubienia kluczyka musi istnieć możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra.  Na szafce ma być wsparte biurko gabinetowe o symbolu BG
Rys. kontenera	
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Kanał kablowy
Symbol KAN1
Wymiary: szer. 160 (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)

Metalowy kanał kablowy uchylny do zamontowania pod biurkiem narożnym. Całość malowana proszkowo pod kolor stelaża biurek.
Rys. kanału
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Kanał kablowy
Symbol KAN2
Elastyczny kanał kablowy uchylny do zamontowania pod biurkiem narożnym. Typu kręgosłup. Wykonany z plastiku, z metalowym obciążnikiem w stopie.
Rys. kanału
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Szafy aktowe 
Szafa aktowa 2OH nadstawka symbol SZ1
Wymiary szafy: szer. 80 x gł. 42 x wys. 188 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)
Rys. szafy
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Szafa aktowa 2OH nadstawka symbol SZ2
Wymiary szafy: szer. 100 x gł. 42 x wys. 188 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)
Rys. szafy
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Szafa aktowa 2OH niska symbol SZ3
Wymiary szafy: szer. 80 x gł. 42 x wys. 77 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)
Rys. szafy
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Szafa aktowa 3OH średnia symbol SZ4
Wymiary szafy: szer. 80 x gł. 42 x wys. 114 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)
Rys. szafy
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Szafa aktowa 5OH wysoka symbol SZ5
Wymiary szafy: szer. 80 x gł. 42 x wys. 188 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)
Rys. szafy
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Szafa aktowa 5OH wysoka symbol SZ6
Wymiary szafy: szer. 80 x gł. 60 x wys. 188 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)
Rys. szafy
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Szafa aktowa 5OH wysoka symbol SZ7
Wymiary szafy: szer. 100 x gł. 42 x wys. 188 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)
Rys. szafy
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Szafa aktowa 5OH wysoka symbol SZ8
Wymiary szafy: szer. 80 x gł. 42 x wys. 188 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)
Dół i góra zamykana 2OH niezależną parą drzwi, w środku otwarty regał 1OH
Rys. szafy
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Wszystkie szafy muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą uprawnienia do certyfikowania mebli.
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 
Szafa wykonana z płyty wiórowej o grubości  min. 18mm. Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności  3A zgodnie z normą EN 14322. Kolor płyty do ustalenia z zamawiającym na podstawie próbek. Dla zagwarantowania sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy szafy były wykonane z płyty meblowej o grubości min. 6 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. W celu zabezpieczenia płyty przed uszkodzeniami wymagane jest zabezpieczenie wszystkich krawędzi elementów płytowych mebla (również niewidocznych) doklejką z tworzywa sztucznego w kolorze płyty o grubości 2mm zaokrąglonej na krawędziach. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU, PUR lub EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z płytą gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1.  Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości - zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Szafa wyposażona w półki płytowe o grubości min. 18mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowych podpórek wchodzących w otwory w półce Ilość półek dopasowana do wysokości szafy (patrz rys.). Wymagana jest regulacja wysokości położenia półek min co 32mm na całej wysokości korpusu, z uwagi na konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów. Z uwagi na bezpieczeństwo przechowywanych rzeczy wymaga się aby w drzwiach szafy o wysokości 3OH i 5OH zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi szafy w 3 punktach. Zamek z numerowanym cylindrem i numerowanym kluczykiem (co najmniej jeden kluczyk łamany). W przypadku zgubienia kluczyka musi istnieć możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Zamek – gałka ma jednocześnie pełnić funkcję uchwytu. Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa ma być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. Szafa ma być posadowiona na 4 stopkach wykonanych z polipropylenu. Stopki o wymiarach min. śr. 50 x wys. 30mm. Każda stopka musi mieć możliwość regulacji wysokości w zakresie 15mm. Konstrukcja szafy ma pozwalać na jej poziomowanie od środka bez konieczności podnoszenia mebla.
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Regały meblowe
Regał aktowy 3OH wysoka symbol R1
Wymiary regału : szer. 60 x gł. 42 x wys. 114 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)
Rys. regału
[image: ]
Regał aktowy 5OH wysoka symbol R2
Wymiary regału : szer. 80 x gł. 42 x wys. 188 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)
Rys. regału
[image: ]
Regał nadstawka 1OH szklany blat symbol R3
Wymiary regału : szer. 160 x gł. 42 x wys. 19,8 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)
Rys. regału
[image: ]
Regał witryna 5OH wysoka symbol W
Wymiary regału : szer. 80 x gł. 42 x wys. 188 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)
Wykonany jak regał R2, dodatkowo wyposażony w parę szklanych drzwi w ramce Alu, szkło mleczne.
Rys. regału
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Regały muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą uprawnienia do certyfikowania mebli.
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 
Regał wykonany z płyty wiórowej o grubości  min. 18mm, blat wykonany z płyty o grubości identycznej jak biurka (regał spełnia funkcję dostawną do biurka). Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności  3A zgodnie z normą EN 14322. Kolor płyty do uzgodnienia z zamawiającym na podstawie próbek. Dla zagwarantowania sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy regału były wykonane z płyty meblowej o grubości min. 6 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu regału, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach regału. W celu zabezpieczenia płyty przed uszkodzeniami wymagane jest zabezpieczenie wszystkich krawędzi elementów płytowych mebla (również niewidocznych) doklejką z tworzywa sztucznego w kolorze płyty o grubości 2mm zaokrąglonej na krawędziach. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU, PUR lub EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z płytą gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1.  Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Regał musi być dostarczony w całości - zmontowany fabrycznie - nie dopuszcza się montażu regału na miejscu. Regał wyposażony w półki płytowe o grubości min. 18mm zabezpieczoną przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowych podpórek wchodzących w otwory w półce, ilość półek dopasowana do jego wysokości i funkcji (patrz rys. regału). Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu, z uwagi na konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów. Regał ma być posadowiony na 4 stopkach wykonanych z polipropylenu. Stopki o wymiarach min. śr. 50 x wys. 30mm. Każda stopka musi mieć możliwość regulacji wysokości w zakresie 15mm. Konstrukcja regału ma pozwalać na jego poziomowanie od środka bez konieczności podnoszenia mebla.
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Szafa 3OH drzwi przesuwne symbol SZP
Wymiary szafy: szer. 120 x gł. 42 x wys. 114 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)
Szafa musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą uprawnienia do certyfikowania mebli.
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 
Szafa wykonana z płyty wiórowej o grubości  min. 18mm. Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności  3A zgodnie z normą EN 14322. Kolor płyty do ustalenia z zamawiającym na podstawie probek. Dla zagwarantowania sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy szafy były wykonane z płyty meblowej o grubości min. 6 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. W celu zabezpieczenia płyty przed uszkodzeniami wymagane jest zabezpieczenie wszystkich krawędzi elementów płytowych mebla (również niewidocznych) doklejką z tworzywa sztucznego w kolorze płyty o grubości 2mm zaokrąglonej na krawędziach. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU, PUR lub EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z płytą gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1.  Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości - zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Szafa zamykana drzwiami przesuwnymi wykonanymi z płyty meblowej o grubości 18mm. Prowadnice drzwi wykonane z aluminium, wózki plastikowe. Z uwagi na bezpieczeństwo przechowywanych rzeczy w drzwiach zamontowany zamek ryglowy.  Zamek z numerowanym cylindrem i numerowanym kluczykiem (co najmniej jeden kluczyk łamany). W przypadku zgubienia kluczyka musi istnieć możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Drzwi szafy  wyposażone w metalowy galwanizowany uchwyty o rozstawie nie mniejszym niż 128mm
Szafa wyposażona w 2 półki płytowe o grubości min. 18mm zabezpieczoną przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowych podpórek wchodzących w otwory w półce. Wymagana jest regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu, z uwagi na konieczność przechowywania różnych formatów dokumentów. Szafa ma być posadowiona na 4 stopkach wykonanych z polipropylenu. Stopki o wymiarach min. śr. 50 x wys. 30mm. Każda stopka musi mieć możliwość regulacji wysokości w zakresie 15mm. Konstrukcja szafy ma pozwalać na jej poziomowanie od środka bez konieczności podnoszenia mebla.
Rys. szafy
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Szafy ubraniowe 
Szafa ubraniowa 5OH symbol SZU1
Wymiary szafy: szer. 80 x gł. 42 x wys. 188 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)
W środku zamontowany wysuwny uchwyt na wieszaki ubraniowe 
Rys. szafy
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Szafa ubraniowa 5OH symbol SZU2
Wymiary szafy: szer. 80 x gł. 60 x wys. 188 cm (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)
W środku zamontowana poprzeczka stalowa na wieszaki ubraniowe. 
Rys. szafy
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Wszystkie szafy muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą uprawnienia do certyfikowania mebli.
Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. 
Szafa wykonana z płyty wiórowej o grubości  min. 18mm. Płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. W celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności  3A zgodnie z normą EN 14322. Kolor płyty do ustalenia z zamawiającym na podstawie próbek. Dla zagwarantowania sztywność całej konstrukcji wymaga się aby plecy szafy były wykonane z płyty meblowej o grubości min. 6 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. W celu zabezpieczenia płyty przed uszkodzeniami wymagane jest zabezpieczenie wszystkich krawędzi elementów płytowych mebla (również niewidocznych) doklejką z tworzywa sztucznego w kolorze płyty o grubości 2mm zaokrąglonej na krawędziach. Z uwagi na trwałość i estetykę wykończenia doklejka musi być wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej. Nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU, PUR lub EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z płytą gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1.  Z uwagi na trwałość konstrukcji wymagane jest jej sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych. Szafa musi być dostarczona w całości - zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. Szafa wyposażona w jedną półkę płytowe o grubości min. 18mm oraz w wysuwany wieszak lub stałą poprzeczkę (patrz rys.). Z uwagi na bezpieczeństwo przechowywanych rzeczy wymaga się aby w drzwiach szafy był zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi szafy w 3 punktach. Zamek z numerowanym cylindrem i numerowanym kluczykiem (co najmniej jeden kluczyk łamany). W przypadku zgubienia kluczyka musi istnieć możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra. Zamek – gałka ma jednocześnie pełnić funkcję uchwytu. Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa ma być przymocowana do jednego skrzydła drzwi. Szafa ma być posadowiona na 4 stopkach wykonanych z polipropylenu. Stopki o wymiarach min. śr. 50 x wys. 30mm. Każda stopka musi mieć możliwość regulacji wysokości w zakresie 15mm. Konstrukcja szafy ma pozwalać na jej poziomowanie od środka bez konieczności podnoszenia mebla.
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Krzesło KK
[image: ][image: ]Nietapicerowane krzesło do aneksu kuchennego. Stelaż metalowy chromowany. Kubełek plastikowy dostępny w minimum 8 kolorach.               
Fotel obrotowy FO
· Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana (kolor chrom)
· Samohamowne miękkie kółka jezdne fi 65 mm do powierzchni twardych
· Amortyzator gazowy zapewniajacy płynną regulację wysokości siedziska
· Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu.
· Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 60mm
· Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła z maskownicą z tworzywa w kolorze czarnym, wyściełane trudnopalną pianką PU wylewaną w formach o gęstości 65 kg/m3
· Ergonomicznie wyprofilowane oparcie krzesła, plastik wewnętrzny oblany trudnopalną pianką wylewaną w formach o gęstości 75 kg/m3, w tylnej części oparcia maskownica w kolorze czarnym, regulowane w zakresie głębokości oraz wysokości podparcie lędźwiowe, w tylnej części oparcia wspornik z tworzywa sztucznego w kolorze popielatym będący jego elementem konstrukcyjnym, wyposażone w regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek
· Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2
· Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska oraz regulacją nakładki przód-tył, prawo-lewo 
· Krzesło tapicerowane tkaniną z włókna 100% poliester, gramatura min. 300g/m2 z atestami: higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2, ścieralności min. 180 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2). Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach
· Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość), wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.
· Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)
· Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju
· Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dołączonymi do oferty
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Krzesło konferencyjne FK

· Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, wyposażone w stopki z ślizgiem filcowym zabezpieczające podłoże przed rysowaniem 
· Stelaż wykonany z pręta stalowego o przekroju okrągłym fi 11 mm, chromowanym w technologii chromu III wartościowego. Nie dopuszcza się stosowania chromu VI wartościowego. Wymagane potwierdzenie oświadczeniem dostawcy technologii chromu III wartościowego.
· Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną     w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 67 kg/m3
· Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, gęstość pianki oparcia 66 kg/m3 
· Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2
· Krzesło w całości tapicerowane tkaniną z włókna 100% poliester, gramatura min. 300g/m2 z atestami: higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2, ścieralności min. 180 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2). Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach 
· Nie dopuszcza się plastikowych maskownic zarówno siedziska jaki i oparcia krzesła 
· Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia- w innym kolorze. 
· Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju
· Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dołączonymi do oferty
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Wieszak metalowy W

· Wieszak ubraniowy wg załączonego wzoru wykonany z profili stalowych o przekrojach:
· Dolna część wieszaka – elipsa 35x20x1,5 mm;
· Górna cześć wieszaka – rura fi 20x1,5mm;
· Uchwyty – pręt fi 10 mm + zatyczka fi 20 mm;
· Wyposażony w trzy ramiona oraz trzy uchwyty do wieszania ubrań.
· Wieszak dostępny w 6 kolorach, możliwość zdefiniowania odrębnej kolorystyki stelaża i haczyków wieszaka
· Wieszaki produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju
· Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dołączonymi do oferty
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Zabudowa ZB
Wymiary długość 285 cm, wysokość 310 cm 
Zabudowa meblowa z drzwiami przesuwnymi typu Komandor, drzwi płytowe w ramce alu, 
do wysokości 240 cm (powyżej blenda z płyty meblowej mocowana do ściany i sufitu. 
W środku wydzielona część na odzież, akta, oraz zabudowa mini zmywarki oraz zlewu (dostarcza inwestor) 
Wymiary wnęki pobrać z natury.


Rys. zabudowy
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Zamek baskwilowy
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