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1. Informacje o dokumencie

1.1. Cel dokumentu

Ten dokument przedstawia architekturę graficznego interfejsu użytkownika systemu TALPA. Architektura tego systemu jest przedstawiona z użyciem perspektyw architektonicznych, które opisują różne jego aspekty. Dokument ten ustala i charakteryzuje ważne decyzje projektowe, które mają wpływ na architekturę systemu. Jest podstawowym środkiem w komunikacji pomiędzy architektem oprogramowania a całym zespołem projektowym.

Dokument ten określa ramy i pojęcia, w jakich porusza się zespół przy tworzeniu systemu, klasyfikuje pojęcia z dziedziny problemu i definiuje zakres działania systemu w ramach znanych ograniczeń.

1.2. Zakres dokumentu

Dokument ten powstał w wyniku analizy dokumentu Specyfikacja Wymagań (SRS), w którym zaprezentowane zostały ogólne założenia i wymagania dla systemu TALPA. Niniejszy dokument prezentuje architekturę graficznego interfejsu użytkownika systemu TALPA.
1.3. Adresat dokumentu

Adresatami dokumentu są osoby uczestniczące w realizacji projektu od strony wykonawcy, a także osoby zajmujące się projektowaniem i realizacją wymagań oraz interfejsu po stronie zamawiającego.
1.4. Definicje, akronimy i skróty

	Termin
	Opis

	Laboratorium
	Podmiot realizujący pomiary w zakresie zagrożeń radiacyjnych

	Zleceniodawca
	Podmiot składający zlecenia na realizację pomiarów

	Klient
	Jednostka, w której prowadzony jest monitoring zagrożeń radiacyjnych, podłączona do Systemu i uprawniona do korzystania z jego narzędzi

	Obcy
	Jednostka, w której prowadzona jest ocena zagrożenia, mająca ograniczony dostęp do Systemu (tylko w zakresie uzupełniania kart pomiarowych w ramach procesu pomiarowego), bądź w ogóle niepodłączona do Systemu

	Użytkownik
	Osoba korzystająca z Systemu

	Nadzorca
	Osoba uprawniona do korzystania z narzędzi obliczeniowych systemu, do przeglądania oraz prowadzenia symulacji obliczeniowych dla określonych Klientów i/lub Obcych


1.5. Dokumenty poprzedzające i powołane
	Tytuł/Autor/Wydawca
	Wersja
	Data

	Algorytm - Krystian Skubacz
	
	20.05.2008

	Projekt Architektury Interfejsu Użytkownika
	01.00
	11.12.2009


1.6. Zawartość i sposób czytania dokumentu

Dokument ten zawiera szczegółowy opis architektury graficznego interfejsu użytkownika systemu TALPA.
2. Główne cele i założenia architektury
Graficzny interfejs użytkownika (GUI) systemu TALPA zaprojektowany został jako portal (witryna) WWW, dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Zdecydowano się na skorzystanie z gotowych komponentów DevExpress, znacznie poprawiających odczucia użytkownika i jego komfort pracy. Narzuca to pewien sposób funkcjonowania oraz obsługi GUI, głównie w odniesieniu do tabel, ich filtrowania oraz grupowania danych.
3. Projekt warstwy prezentacji

Warstwa prezentacji odpowiedzialna jest za bezpośrednią interakcję z użytkownikiem systemu. Wykonana będzie w technologii Microsoft ASP.NET z wykorzystaniem komponentów z biblioteki DevExpress, znacznie poprawiającej odczucia użytkownika i jego komfort pracy. Szczegółowy opis poszczególnych formatek warstwy prezentacji znajduje się w rozdziale 4.1. Przypadki użycia.
3.1. Główne elementy warstwy prezentacji

3.1.1. Menu użytkownika
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Rysunek 3.1. Wygląd menu

Użytkownik ma dostęp do głównych funkcji Systemu poprzez menu zilustrowane powyżej.

3.1.2. Struktura menu

Poniżej opisano pełną strukturę menu.

Pomiary


Rozmieszczenie mierników


Zbiórka mierników


Rejestracja próbek

Karty pomiarowe


Lista kart pomiarowych


Przekazanie do Laboratorium


Wprowadzanie wyników badań


Przekazanie do opracowania wyników

Zamówienia


Nowe zamówienie


Lista zamówień


Przypisanie mierników


Przekazanie mierników


Przyjęcie paczki


Weryfikacja próbek

Zlecenia

Nowe zlecenie

Lista zleceń

Raporty


Lista raportów


Tworzenie raportu

Stanowiska


Nowe stanowisko


Lista stanowisk

Terminy pomiarów

Osoby


Nowa osoba


Lista osób

Narzędzia

Stanowiska


Ocena dawki skutecznej

Osoby


Ocena dawki skutecznej

3.1.3. Okno główne
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Rysunek 3.2. Okno główne

Po zalogowaniu do Systemu, użytkownik zostaje przeniesiony do okna głównego, z którego może rozpocząć pracę z Systemem, korzystając z menu.
3.1.4. Okno danych
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Rysunek 3.3. Okno danych

Powyższy rysunek przedstawia układ i kolorystykę przykładowego okna aplikacji. Wszystkie okna Systemu będą oparte na powyższym szablonie.

3.1.5. Okno listy
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Rysunek 3.4. Okno listy

Rysunek przedstawia przykładową listę rekordów (UC90-99). W górnej części okna dostępny jest filtr dla danych niezawartych w kolumnach tabeli. Tabela umożliwia filtrowanie danych według wartości wpisanych w pola pod nazwami kolumn. Przeciągnięcie dowolnej kolumny w obszar pola z napisem „Przenieś tutaj kolumny, aby pogrupować” powoduje grupowanie danych według przeciągniętej kolumny. Zaznaczenie dowolnego wiersza aktywuje przyciski widoczne w dolnej części okna.
4. Perspektywa przypadków użycia

Perspektywę przypadków użycia opisano przy wykorzystaniu prototypu interfejsu użytkownika. W tym ujęciu uwzględniono jedynie prototypy okien. Docelowy wygląd zilustrowano w punkcie 4 dokumentu.
4.1. Przypadki użycia

4.1.1. UC1 – Logowanie
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Rysunek 4.1. Logowanie za pomocą nazwy użytkownika i hasła

4.1.2. UC2 – Wylogowanie
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Rysunek 4.2. Wylogowanie z systemu

4.1.3. UC26-29 – Stanowisko
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Rysunek 4.3. Stanowisko – System kontroli

Użytkownik może dodać do stanowiskowej bazy danych stanowisko, lub je edytować. Okno umożliwia wprowadzenie różnych danych dotyczących stanowiska. Informacje podzielone są na zakładki, co obrazują rysunki 3, 4 5 oraz 6. Po wprowadzeniu odpowiednich danych użytkownik naciska przycisk „Zapisz”.
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Rysunek 4.4. Stanowisko – Terminy pomiarów
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Rysunek 4.5. Stanowisko – Bilans czasu pracy
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Rysunek 4.6. Stanowisko – Zapylenie i wilgotność

4.1.4. UC31-35 – Osoba
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Rysunek 4.7. Osoba

Użytkownik ma możliwość dodawania do osobowej bazy danych osób oraz ich edycję. W oknie pokazana jest nazwa klienta, dla którego osoba jest edytowana. Użytkownik wypełnia wymagane pola oraz dodaje stanowiska, na których dana osoba pracuje. Użytkownik ma również możliwość ustalenia bilansu pracy osoby na danym stanowisku. Po zakończeniu edycji użytkownik naciska przycisk „Zapisz”.
4.1.5. UC38-41 – Zlecenie
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Rysunek 4.8. Nowe zlecenie

Użytkownik ma możliwość złożenia w systemie zlecenia oraz jego edycję. Identyfikator zlecenia nadawany jest automatycznie. Użytkownik podaje datę zlecenia, okres ważności zlecenia oraz wybiera rodzaj zlecanych pomiarów wraz z ich ilością. Po uzupełnieniu danych użytkownik naciska przycisk „Zapisz”.
4.1.6. UC42-47 – Zamówienie
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Rysunek 4.9. Nowe zamówienie

Użytkownik ma możliwość utworzenia w systemie zamówienia i jego edycji. W oknie pokazana jest informacja o umiejscowieniu składającego zamówienie w strukturze organizacyjnej. Użytkownik wypełnia wszystkie wymagane pola i naciska przycisk „Złóż zamówienie”.

4.1.7. UC48 – Przypisanie mierników do zamówienia
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Rysunek 4.10. Przypisanie mierników

Użytkownik ma możliwość przypisania identyfikatorów mierników do zamówienia. Użytkownik podaje identyfikatory mierników kolejno, każdorazowo potwierdzając chęć dodania identyfikatora naciskając przycisk „+”. Na liście pojawiają się aktualnie przypisane do zamówienia identyfikatory mierników. Użytkownik ma możliwość usunięcia z listy dowolnych identyfikatorów mierników. Aby zakończyć przypisywanie mierników do zamówienia użytkownik naciska przycisk „Zatwierdź”.

4.1.8. UC49 – Przekazanie mierników
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Rysunek 4.11. Przekazanie mierników

System umożliwia podanie informacji dotyczących przekazania mierników. Użytkownik podaje imię i nazwisko osoby odbierającej mierniki oraz datę ich odbioru. Aby informacje zostały wpisane do systemu, użytkownik naciska przycisk „Zapisz”.

4.1.9. UC53 – Zbiórka mierników
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Rysunek 4.12. Zbiórka mierników

Użytkownik po zebraniu mierników ma możliwość wprowadzenia danych na odpowiednią kartę pomiarową. Aby to zrobić, podaje numer miernika i naciska przycisk „Wprowadź”. Następnie system przenosi go na odpowiednią kartę pomiarową.

4.1.10. UC51-53, UC56-59, UC67 – Karty pomiarowe
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Rysunek 4.13. Urządzenie Alfa – Dane pomiaru
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Rysunek 4.14. Urządzenie Alfa – Wyniki pomiarów

Użytkownik ma możliwość edycji i podglądu kart pomiarowych w kilku różnych etapach procesu pomiarowego (UC51, UC52, UC53, UC56, UC57, UC58, UC59, UC67). Służą do tego okna z rysunków o numerach od 13 do 24, które otwierane są odpowiednio w zależności od specyfiki pomiaru. Dane karty pomiarowej zostały zorganizowane na dwóch zakładkach. Pierwsza to dane związane z pomiarem, a druga - związane z jego wynikami. Dostępność poszczególnych pól w trybie edycji będzie zależna od etapu procesu pomiarowego, uprawnień użytkownika, a także logiki działania Systemu.
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Rysunek 4.15. Urządzenie Gamma – Dane pomiaru
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Rysunek 4.16. Urządzenie Gamma – Wyniki pomiarów

[image: image23.jpg]Karta pomiarowa - Mierriki Alfa -

[ Dane poaru | wyris pomierén

Nazwa metody: Afa31
N karty: 1/10/2008
Datautvorzeria:  01.06,2008

Identyfkator Zeceria: 123456

Kient: (nazva kients)
Identyfikatory pomiary
Identyfikator sbsolutry: 987654

Data prygotonania mierika:  D1.06.2008

Data praekazania miermikz:
Zalecana data zwrotu:

Charakterystyka prayrzadu pomiarowego

jrea—

Ldentyfikator Kients ]
et ||| Netwseneprsiy |
Miesce | czas pomiru
Sposél pomieru
© Srodowiskowy @ Indywiduainy
Stanoniska
Nozwa stanoniska | Purkt pomiarony

*

Realizacja  nadzér pomiaru

Status pomiary

01.06.2008

01.06.2008 Status karty
viczytay

s [—
——

Osaba kontrolonana

———
wscrcamesomses ||| ()

Caas ekspozycl

Cass pracy

Zniana robocza

rébobioca ol [ Wenbaig
o e




Rysunek 4.17. Mierniki Alfa – Dane pomiaru
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Rysunek 4.18. Mierniki Alfa – Wyniki pomiarów
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Rysunek 4.19. Mierniki Gamma – Dane pomiaru
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Rysunek 4.20. Mierniki Gamma – Wyniki pomiarów
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Rysunek 4.21. Próbka stała – Dane pomiaru
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Rysunek 4.22. Próbka stała – Wyniki pomiarów
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Rysunek 4.23. Próbka ciekła – Dane pomiaru
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Rysunek 4.24. Próbka ciekła – Wyniki pomiarów

4.1.11. UC60 – Przyjęcie przesyłki
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Rysunek 4.25. Przyjęcie przesyłki

System umożliwia podanie informacji dotyczących przyjęcia przesyłki (próbek lub mierników). Użytkownik podaje imię i nazwisko osoby przekazującej przesyłkę oraz datę jej przyjęcia. Aby informacje zostały wpisane do systemu, użytkownik naciska przycisk „Zapisz”.
4.1.12. UC61 – Weryfikacja próbki

[image: image32.jpg]WERYFIKACA PROBKI

Numer préb





Rysunek 4.26. Weryfikacja próbki

W celu weryfikacji próbki użytkownik podaje numer próbki i naciska przycisk „Wprowadź”. System przenosi użytkownika na odpowiednią kartę pomiarową, gdzie użytkownik może zweryfikować próbkę.
4.1.13. UC65 – Obliczanie dawki skutecznej dla Stanowiska
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Rysunek 4.27. Obliczanie dawki skutecznej dla Stanowiska
Po wybraniu stanowiska z listy stanowisk (UC90), możliwa jest ocena dawki skutecznej dla danego stanowiska. Wyświetlane jest okno, w którym Użytkownik podaje parametry, według których dawka ma zostać obliczona, po czym wybiera przycisk "Oceń". System dokonuje odpowiednich przeliczeń i wyświetla wynik w sekcji "Dawka".
4.1.14. UC66 – Obliczanie dawki skutecznej dla Osoby
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Rysunek 4.28. Obliczanie dawki skutecznej dla Osoby
Po wybraniu osoby z listy osób,(UC91), możliwa jest ocena dawki skutecznej, którą wybrana osoba otrzymała. Wyświetlane jest okno, w którym Użytkownik podaje parametry, według których dawka ma zostać obliczona, po czym wybiera przycisk "Oceń". System dokonuje odpowiednich przeliczeń i wyświetla wyniki w sekcji "Dawka".

4.1.15. UC67 – Badania
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Rysunek 4.29. Wyniki badań

W celu uzupełnienia kart pomiarowych o wyniki badań użytkownik podaje numer próbki lub miernika, którego dotyczą wyniki badań i naciska przycisk „Wprowadź”. System przenosi użytkownika na odpowiednią kartę pomiarową, gdzie użytkownik może wprowadzić do systemu dane dotyczące wyników badań.
4.1.16. UC72 – Wydruk raportu
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Rysunek 4.30. Tworzenie raportu

Użytkownik, po zakończeniu wszystkich czynności związanych z badaniami i uzupełnieniu kart pomiarowych, przed wydrukowaniem ma możliwość dopisania komentarza do raportu. Po wpisaniu komentarza, użytkownik naciska przycisk „Zapisz”.
4.1.17. UC90 – Lista stanowisk
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Rysunek 4.31. Lista stanowisk

Użytkownik ma możliwość przeglądania listy stanowisk zgromadzonych w Systemie. Użytkownicy mają zawężony wykaz stanowisk do pozycji, które są uprawnieni wyświetlać. Wyświetlane dane można filtrować według dostępnego filtra. Tabele same w sobie udostępniają możliwość filtrowania danych według kryteriów wpisanych pod nazwami nagłówków kolumn (patrz rys. 44 - docelowy wygląd okna listy). Dla kryteriów niezawartych w kolumnach tabeli dostępny jest dodatkowy, prosty filtr nad tabelą. Na powyższym rysunku, który jest prototypem, w filtrze zawarto wszystkie kryteria dla zobrazowania jego funkcjonalności. Docelowo ilość pól filtra zmniejszy się o pozycje dostępne w kolumnach tabeli.
4.1.18. UC91 – Lista kontrolowanych osób
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Rysunek 4.32. Lista kontrolowanych osób

Użytkownik ma możliwość przeglądania listy kontrolowanych osób zgromadzonych w Systemie. Użytkownicy mają zawężony wykaz osób do pozycji, które są uprawnieni wyświetlać. Zasada filtrowania i organizacji danych została opisana w punkcie 3.1.17.
4.1.19. UC92 – Lista kart pomiarowych

[image: image39.jpg]Lista kart pomiarowych

::scewmm kompani Weglowa [iv] [Centrum wycobyweze Wschéd [ [ikpst o [— v
went | [] 1d. decera | | e zamowienia | ety | ]
Metoda pamiarona | [v] swtspomers | [v]  Uniormnood 09.06.2008| [] 0o 9062008 [L]  sten | v
-
Karty pomiarowe:
s Daecie [Ny [y (DR [hena memka | poman |y | S0
*





Rysunek 4.33. Lista kart pomiarowych

Użytkownik ma możliwość przeglądania listy kart pomiarowych, w zależności od uprawnień. Zasada filtrowania i organizacji danych została opisana w punkcie 3.1.17.

4.1.20. UC93 – Lista raportów
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Rysunek 4.34. Lista raportów

Użytkownik ma możliwość przeglądania listy wygenerowanych raportów, w zależności od uprawnień. Zasada filtrowania i organizacji danych została opisana w punkcie 3.1.17.

4.1.21. UC94– Lista terminów pomiarów
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Rysunek 4.35. Lista terminów pomiarów

Użytkownik ma możliwość przeglądania listy terminów pomiarów, w zależności od uprawnień. Zasada filtrowania i organizacji danych została opisana w punkcie 3.1.17.

4.1.22. UC95 – Lista zleceń
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Rysunek 4.36. Lista zleceń

Użytkownik ma możliwość przeglądania listy zleceń, w zależności od uprawnień. Zasada filtrowania i organizacji danych została opisana w punkcie 3.1.17.

4.1.23. UC96 – Lista Klientów i Obcych
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Rysunek 4.37. Lista Klientów i Obcych
Użytkownik ma możliwość przeglądania listy Klientów i Obcych, w zależności od uprawnień. Zasada filtrowania i organizacji danych została opisana w punkcie 3.1.17.

4.1.24. UC97 – Lista Zleceniodawców
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Rysunek 4.38. Lista Zleceniodawców

Użytkownik ma możliwość przeglądania listy Zleceniodawców, w zależności od uprawnień. Zasada filtrowania i organizacji danych została opisana w punkcie 3.1.17.

4.1.25. UC98– Lista zamówień
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Rysunek 4.39. Lista zamówień

Użytkownik ma możliwość przeglądania listy zamówień, w zależności od uprawnień. Zasada filtrowania i organizacji danych została opisana w punkcie 3.1.17.

4.1.26. UC99– Lista użytkowników
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Rysunek 4.40. Lista użytkowników
Użytkownik ma możliwość przeglądania listy użytkowników, w zależności od uprawnień. Zasada filtrowania i organizacji danych została opisana w punkcie 3.1.17.

4.1.27. UC36 – Parametry globalne
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Rysunek 4.41. Parametry globalne – Dawki –Dawki graniczne
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Rysunek 4.42. Parametry globalne – Dawki - Konwersja
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Rysunek 4.43. Parametry globalne – Dawki – Wniknięcia wody
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Rysunek 4.44. Parametry globalne – Dawki – Wniknięcia wody i osadów
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Rysunek 4.45. Parametry globalne – Dawki – Oddychanie, zapylenie, wilgotność
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Rysunek 4.46. Parametry globalne – Klasyfikacja pracowników
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Rysunek 4.47. Parametry globalne – Klasyfikacja Stanowisk
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Rysunek 4.48. Parametry globalne – Częstotliwość kontroli
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Rysunek 4.49. Parametry globalne – Tło naturalne
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Rysunek 4.50. Parametry globalne – Organizacja pomiarów

4.1.28. UC84 – Przegląd stanowisk
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Rysunek 4.51. Przegląd stanowisk – Kryteria 1
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Rysunek 4.52. Przegląd stanowisk – Kryteria 2

4.1.29. UC85 – Przegląd osób
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Rysunek 4.53. Przegląd osób – Kryteria 1
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Rysunek 4.54. Przegląd osób – Kryteria 2

4.1.30. UC83 – Realizacja zadań statystycznych
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Rysunek 4.55. Statystyki podstawowe (Kryteria 1)
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Rysunek 4.56. Statystyki podstawowe (Kryteria 2)
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Rysunek 4.57. Statystyki dodatkowe

4.1.31. UC100 – Wyszukiwanie
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Rysunek 4.58. Wyszukiwanie (Kryteria 1)
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Rysunek 4.59. Wyszukiwanie (Kryteria 2)

4.1.32. UC76-77 – Cennik
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Rysunek 4.60. Cennik

4.1.33. UC79-82 – Kontakty
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Rysunek 4.61. Kontakty

4.1.34. UC86-87 – Terminarz
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Rysunek 4.62. Terminarz

Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu.
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