









Nr sprawy: FZ-1/5315/SK/20/SN					                                              Katowice, 17/01/2020r. 

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego  

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę 2 kompletów dronów wyposażonych w zintegrowany system RTK wraz z bazą referencyjną oraz oprogramowaniem do planowania misji i obróbki danych

Należy podać:
- Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),
- Nazwę producenta, typ/model oraz opis techniczny zaoferowanego sprzętu, 
- Termin i warunki wykonania zamówienia, 
- Warunki płatności, 
- Okres i warunki gwarancji i rękojmi. 

Wstępną ofertę należy złożyć na załączniku nr 1

Wymagania i parametry techniczne:   

Drony (2 komplety):
Waga z kamerą: 1000-1500g
Maksymalna przekątna bez śmigieł (400mm)
Maksymalny pułap lotu: min. 5000 m n.p.m.
Maksymalna prędkość wznoszenia:  6 m/s
Maksymalna prędkość opadania: 3 m/s
Maksymalny czas lotu: min. 25 min
Zakres temperatury roboczej: 0-40 st C
Częstotliwość operacyjna 2.5-5.8 GHz
Pozycjonowanie: GPS+GLONASS+Galileo (Europa)
Zintegrowany system RTK
Dokładność zawisu z RTK włączonym:  Pionowo: ±0,1 m; Poziomo: ±0,1 m
Możliwość generowania  plików  RINEX w wersji co najmniej 3.03 na potrzeby późniejszych korekcji PPK.
Czujniki wykrywania przeszkód : Przód/tył/dół

Kamera:
Matryca: min. 1” 20 MPx
Obiektyw:  odpowiednik 24mm dla formatu pełnej klatki,
Wartość przysłony:  f/2.8-f/11
Prędkość mechanicznej migawki: 8-1/2000 s
Rozmiary obrazu: 
3:2: 5472 × 3648
4:3: 4864 × 3648
Tryb video: H.264, 4K: 384x2160 30p

Gimbal:
Stabilizacja: 3-osiowa
Zakres pracy (Pitch)-90° do +30°
Maksymalna prędkość obrotu: 90°/s

Aparatura sterująca:
Maksymalny dystans transmisji:
CE: 5km
maksymalny pobór mocy: 16 W
Wyświetlacz:
Wbudowany ekran o przekątnej maksymalie: 5,5"
jasność: minimum 1000cd/m²
 system operacyjny:  Android
pamięć ram: minimum  4 GB RAM
Temperatura robocza pracy:  0° do 40° C

Wyposażenie dodatkowe:

Akumulator  (8 sztuk):
Pojemność: minimum 5000 mAh
Napięcie: maksymalnie 15,5 V
Maksymalna moc ładowania: 160 W
Typ akumulatora: 4S LiPo
Energia: 89,2 Wh
Masa netto: maksymalnie 500 g
Temperatura robocza pracy: od -10° do 40° C

Ładowarka (2 sztuki)
Waga : maksymalnie 920 g
Wymiary : maksymalnie  180x,130x,50 mm
Napięcie wejściowe : 110-240V
Ilość kanałów: minimalnie 4
Napięcie wyjściowe : minimum 17,5 V,  17A ( 17,5V 5.7A na każdy kanał)

Ubezpieczenie od uszkodzeń mechanicznych na okres 2 lat minimum (2 sztuki)

Walizka transportowa na drona  zgodnego z opisem zamówienia (2 sztuki)

Baza referencyjna (1 sztuka):
Częstotliwość GNSS:
GPS: L1 C/A, L2, L5
BEIDOU: B1, B2, B3
GLONASS: F1, F2
Galileo: E1, E5A, E5B

Ochrona:  minimum IP 65

Minimalne dokładności pomiarów:
Dla pojedynczego punktu:
Poziomo：1.5 m (RMS)
Pionowo：3.0 m (RMS)

RTK
Poziomo：1 cm+ 1 ppm*(RMS)
Pionowo：2 cm+ 1 ppm*(RMS)
*Przy każdym kilometrze odległości od urządzenia, dokładność mniejsza o  1 mm.

Opcja zimnego startu:
maksymalnie 45 s
Opcja gorącego startu:
maksymalnie 10 s

Wbudowane IMU z 6-cio osiowym akcelerometrem.

Wymiary złożonej bazy:
Maksymalnie: 170 mm×170 mm×1710 mm

Częstotliwości transmisji:
2.400 GHz do 2.483 GHz (Chiny, USA, Australia, Europa, Japonia, Korea południowa)
5.725 GHz do 5.850 GHz (Chiny, USA)

Maksymalny zasięg transmisji: 2km

Wbudowana pamięć: minimum 16 GB

Źródło zasilania:
Napięcie:  16 do 60 V prądu stałego
Pojemność akumulatora: minimum  4500 mAh

Oprogramowanie spełniające poniższe wymogi (1 sztuka): 

· Oprogramowanie dedykowane przez producenta drona
· Licencja dożywotnia obejmująca minimum 3 urządzenia
· Oprogramowanie musi pozwalać na:
· planowanie misji do tworzenia map 2D,
· planowanie misji do tworzenia modeli 3D,
· planowanie misji pod kątem infrastruktury liniowej (trasa lotu drona równoległa również na zakrętach),
· tworzenie mapy 2D na żywo w trakcie wykonywania misji,
· tworzenie ortofotomap ze zdjęć zebranych w trakcie nalotu,
· tworzenie modeli 3d ze zdjęć zebranych w trakcie nalotu,
· pomiary objętości na stworzonym modelu 3D,
· nanoszenie punktów GCP przy tworzeniu ortofotomap i modeli 3D,
· Oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows 10


Miejsce i termin składania ofert
Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 24/01/2020r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa
Dział Handlowy (FZ-1)
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
adres e-mail: skolinska@gig.eu 




Kontakt handlowy:
mgr Monika Wallenburg 	- tel. (32) 259 25 47,  e-mail: mwallenburg@gig.eu 
mgr Sylwia Kolińska       	- tel. (32) 259 25 55,  e-mail: skolinska@gig.eu 


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
Z poważaniem, 
Kierownik Działu Handlowego 



mgr Monika Wallenburg 














































Nr sprawy: FZ-1/5315/SK/20/SN				                 	                                          Załącznik nr 1  

Wstępna oferta  na dostawę 2 kompletów dronów wyposażonych w zintegrowany system RTK wraz z bazą referencyjną oraz oprogramowaniem do planowania misji i obróbki danych 

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:
............................................................................
Adres: ………………………………………
Nr tel.:	………………………………………
Adres e-mail:	……………………………
Osoba do kontaktu: …………………………

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia, producent, typ/model, 
opis techniczny 
	Jednostka
miary
	Ilość 
	Cena jedn.     netto       w PLN
	Wartość ogółem netto 
w PLN
	
Stawka (%)
podatku VAT
	Kwota 
podatku VAT           w PLN
	Wartość  ogółem brutto 
w PLN
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RAZEM :
 
	 
	
	 
	 


- Termin i warunki wykonania zamówienia: ……………………………..….
- Warunki płatności: ………………………………………………….………..
- Okres i warunki gwarancji i rękojmi: ……………………………………… 

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
 - administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice,
- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu.  
- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym, 
- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego, 
- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat, 
- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- WYKONAWCA posiada :
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-    WYKONAWCY nie przysługuje:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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.............................................................				.............................................................
                Miejscowość, data 					                                                 Podpis 
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Projekt „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie”, Działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”.
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