


FZ-1/5266/KB/19/SN
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
Część I:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do tworzenia, analizy i prezentacji danych przestrzennych (oprogramowanie klasy GIS) ArcGIS for Desktop Advanced 10.X lub równoważnego.

	Niniejszym oferujemy dostawę programów spełniającego poniższe wymagania techniczne:

	Oferowany program komputerowy:
………………………………………………………………………………….  

	L.p.
	Funkcje i warunki techniczne programu komputerowego
	Warunek
	Informacja w zakresie spełnienia warunków. 
Proszę wypełnić wiersze poprzez wpisanie 
TAK lub NIE

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-

	1. 
	Licencja pływająca - szt. 1, bez ograniczania czasu obowiązywania (warunki licencji załączyć do oferty)
	wymagane
	

	2. 
	Licencja powinna umożliwiać dostęp do programu z przynajmniej 15 komputerów
	wymagane
	

	3. 
	Usługa wsparcia technicznego i aktualizacji wynosi co najmniej 12 miesięcy. W ramach świadczenia usługi wsparcia technicznego i aktualizacji dla oprogramowania przez Wykonawcę
	wymagane
	

	4. 
	W ramach usługi wsparcia technicznego i aktualizacji zamawiający będzie miał prawo do otrzymania niezwłocznie nowych wersji oprogramowania i udoskonaleń do wersji bieżących oprogramowania (otrzymanie nowych edycji oprogramowania, wydań uzupełniających, poprawek programistycznych) wraz z licencją bez dodatkowych opłat licencyjnych. Zamawiający uzyskuje prawo do nieodpłatnego zainstalowania, uruchamiania, przechowywania i korzystania z aktualizacji oprogramowania
	wymagane
	

	5. 
	W ramach usługi wsparcia technicznego i aktualizacji zamawiający będzie miał prawo do asysty technicznej w zakresie problemów, oraz zgłaszania błędów do Wykonawcy
	wymagane
	

	6. 
	W ramach usługi wsparcia technicznego i aktualizacji zapewnione będzie usunięcie problemów związanych z eksploatacją w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia ich Wykonawcy
	wymagane
	

	Oprogramowanie powinno umożliwiać co najmniej następujące działania:

	7. 
	nawigowanie w oknie mapy, w tym: przesuwanie, przybliżanie mapy, przybliżanie do obiektu, warstwy oraz wszystkich warstw, przybliżanie do wybranej lub zdefiniowanej dowolnej skali
	wymagane
	

	8. 
	załadowanie wyświetlanie mapy z przeglądaniem jednocześnie danych rastrowych i wektorowych we wszystkich obsługiwanych formatach
	wymagane
	

	9. 
	odczyt formatów danych rastrowych: dat, img, .bil, bip, .bsq, .bag, .bmp, .bpw, .raw, .dtO, .dtl, .dt2, .ecw, .fst, .ers, .gis, .raw, .fit, .grd, .gif, .gfw, .grb, .hdf, .hgt, .rst, .cit, .cot, .jpg, .blx, .sid, .sdw, .ntf, .png, .gff, .ddf, .tiff, .tfw
	wymagane
	

	10. 
	obsługa GeoTIFF
	wymagane
	

	11. 
	odczytu danych GPS i GPX oraz konwersji danych GPX do obiektów, i wyświetlenie w oknie mapy
	wymagane
	

	12. 
	odczyt udostępnionych danych WCS, WMS, WMTS
	wymagane
	

	13. 
	możliwości wczytania danych serwowanych za pomocą usług OGC
	wymagane
	

	14. 
	obsługa GML
	wymagane
	

	15. 
	konwersja pliku KML do warstwy GIS i warstwy GIS do KML
	wymagane
	

	16. 
	eksport mapy do plików w formacie .jpg, .tiff, .pdf,
	wymagane
	

	17. 
	wykonywanie pomiaru odległości oraz powierzchni
	wymagane
	

	18. 
	selekcja danych według wielu atrybutów oraz kryteriów przestrzennych
	wymagane
	

	19. 
	wyświetlanie, geoprzetwarzanie, transformacje i konwersję (na punkty, polilinie, poligony) danych rastrowych, zmianę odwzorowania, budowanie piramid obrazowych
	wymagane
	

	20. 
	zaawansowane etykietowanie z predefiniowanymi stylami, regułami rozmieszczeń, wykrywaniem konfliktów, z pobieraniem wartości z atrybutów, z możliwością tworzenia warstwy opisowej z etykiet,
	wymagane
	

	21. 
	zastosowanie narzędzia geoprzetwarzania umożliwiającego: wycinanie, przecinanie, sumowanie, buforowanie, usuwanie, dzielenie obiektów generalizację obiektów, tworzenie minimalnych obwiedni, w tym obiedni typu convex hull
	wymagane
	

	22. 
	tworzenie i edycję geometrii przez określenie kierunku, długości kąta, odchylenia od ostatniego segmentu, podania współrzędnych X,Y następnego wierzchołka
	wymagane
	

	23. 
	tworzenie geometrii w oparciu o istniejące obiekty, z przecięcia istniejących obiektów, rozciągania i przycinania obiektów do innych obiektów
	wymagane
	

	24. 
	przesuwanie, obrót, usuwanie, kopiowanie oraz wklejanie obiektów, dodawanie, usuwanie i edycja lokalizacji wierzchołków, dociąganie
	wymagane
	

	25. 
	obsługę topologii z możliwością tworzenia i edycji topologii i jej reguł, edytowanie atrybutów, modyfikację, kontrolę integralności, tworzenie tabel przestawnych, wersjonowanie
	wymagane
	

	26. 
	możliwość automatyzacji pracy poprzez dostępność aplikacji do tworzenia, edycji, eksportu i zarzadzania modelami przepływów danych pomiędzy narzędziami geoprzetwarzania, bez konieczności pisania skryptów (np. metodą przeciągnij i upuść)
	wymagane
	

	27. 
	możliwość tworzenia skryptów automatyzujących prace w języku programowania
	wymagane
	

	28. 
	obsługa geokodowania adresów w różnych standardach
	wymagane
	

	29. 
	zmiana adresów na punkty za pomocą wbudowanej bazy adresowej
	wymagane
	

	30. 
	edytowanie atrybutów, w tym: modyfikacja pojedynczego wybranego rekordu lub grupy jednocześnie, kopiowanie atrybutów do jednego lub więcej wierszy jednocześnie, kontrola integralności danych atrybutowych
	wymagane
	

	31. 
	możliwości eksportu serii map do pliku w formacie*.pdf
	wymagane
	

	32. 
	możliwość eksportu modeli przepływów danych pomiędzy narzędziami geoprzetwarzania do skryptu w języku programowania Python 
	wymagane
	

	33. 
	możliwość tworzenia skryptów automatyzujących pracę w języku programowania Python
	wymagane
	

	34. 
	wykonywanie zaawansowanych analiz rastrowych, w tym:  konwersji obiektów wektorowych (w tym punktów, linii, poligonów) na obrazy rastrowe, przeprowadzania analiz sąsiedztwa i analiz strefowych, wykonywania klasyfikacji rastra, generowania map gęstości na podstawie obiektów punktowych, tworzenia warstwie oraz map nachylenia, wykonywania zapytań logicznych i obliczeń algebraicznych na mapach
	wymagane
	

	35. 
	możliwość publikacji danych GIS w internecie (w chmurze) i możliwość utworzenia prostych aplikacji web, prezentujących dane GIS bez programowania (za pomocą kreatora)
	wymagane
	

	36. 
	tworzyć trójwymiarowe widoki w oparciu o dane GIS
	wymagane
	

	37. 
	przeglądać dane z perspektywy globalnej jak i lokalnej
	wymagane
	

	38. 
	płynnie nawigować pomiędzy numerycznymi modelami terenu i obrazami rastrowymi o dużej rozdzielczości
	wymagane
	

	39. 
	wizualizować i analizować ekstremalnie duże zestawy danych (terabajty danych)
	wymagane
	

	40. 
	„wypiętrzać” obiekty dwuwymiarowe pochodzące z baz danych GIS (wizualizować je trójwymiarowo) w oparciu o atrybuty danych
	wymagane
	

	41. 
	generować (analizować) zasięgi i linie widoczności oraz interpolować punkty wysokościowe i warstwice, jak też wyznaczać najkrótsze linie spadków terenu (linie cieków)
	wymagane
	

	42. 
	tworzyć modele trójwymiarowe obiektów (np. studnie, kopalnie, poziomy wód gruntowych czy elementy podziemnej infrastruktury technicznej)
	wymagane
	

	43. 
	obliczać pole powierzchni, objętość brył, spadki i ekspozycje powierzchni terenu oraz cieniowany model terenu
	wymagane
	

	44. 
	analizować (tworzyć zapytania) dane w oparciu o atrybuty opisowe lub położenie
	wymagane
	

	45. 
	dodawać trójwymiarowe symbole i realistyczne tekstury (wypełnienia obiektów trój wymiarowych)
	wymagane
	

	46. 
	tworzyć własne animacje oraz wykorzystywać gotowe ścieżki i klatki przelotów obiektów nad modelem terenu
	wymagane
	

	47. 
	zapisywać animacje w standardowych formatach plików video (MPEG, AVI)
	wymagane
	

	48. 
	edytować dane 3D
	wymagane
	

	49. 
	tworzyć dane 3D w oparciu o dane LIDAR
	wymagane
	

	50. 
	udostępniać dane 3D w chmurze bez konieczności programowania
	wymagane
	

	51. 
	posiadać możliwość jednoczesnego podglądu widoku 2D i 3D dla danego obszaru
	wymagane
	


Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje uznanie zaproponowanego oprogramowania jako nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego.

[bookmark: _GoBack]Wymagane:

1. Gwarancja powinna być zgodna z umowami licencyjnymi producenta oprogramowania.
















część II: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do zintegrowanego modelowania wód 1D/2D MIKE FLOOD lub równoważnego.

	Niniejszym oferujemy dostawę programów spełniającego poniższe wymagania techniczne:

	Oferowany program komputerowy:
………………………………………………………………………………….  

	L.p.
	Funkcje i warunki techniczne programu komputerowego
	Warunek
	Informacja w zakresie spełnienia warunków. 
Proszę wypełnić wiersze poprzez wpisanie 
TAK lub NIE

	-1-
	-2-
	-3-
	-4-

	52. 
	Symulowanie zintegrowanych zjawisk powodziowych zarówno dla modelu 1D (rzeki, cieki powierzchniowe i kanalizacja deszczowa) oraz dla modelu 2D (rozpływ po powierzchni i spływ powierzchniowy)
	wymagane
	

	53. 
	Przeprowadzanie symulacji dla sieci wodociągowej (nielimitowana liczba węzłów)
	wymagane
	

	54. 
	Integrację modelu 1D sieci kanalizacji deszczowej (nielimitowana liczba węzłów/przewodów) i rzek z rozpływem powierzchniowym 2D na siatce prostokątnej (metoda różnic skończonych) oraz trójkątnej (metoda elementów/objętości skończonych) – nielimitowana liczba punktów obliczeniowych
	wymagane
	

	55. 
	Wykorzystanie wspólnego silnika obliczeniowego dla modeli 1D rzek (nielimitowana liczba punktów obliczeniowych/przekrojów) i kanalizacji deszczowej celem jak najoptymalniejszej integracji modeli
	wymagane
	

	56. 
	Symulowanie spływu powierzchniowego dla kanalizacji deszczowej wykorzystując co najmniej metody: czas-obszar, Fala kinematyczna, Spływ zależny od opadów, Rezerwuary liniowe, UHM
	wymagane
	

	57. 
	Symulowanie spływu powierzchniowego dla cieków powierzchniowych wykorzystując co najmniej metody NAM i UHM.
	wymagane
	

	58. 
	Konstrukcje takie jak jazy, groble, przepusty i struktury operacyjne dostępne zarówno w silnikach 1D i 2D
	wymagane
	

	59. 
	Budowa jednowymiarowych modeli ruchu nieustalonego wykorzystujących do obliczeń równania Saint Venant’a (równanie zachowania masy i równanie zachowania pędu)
	wymagane
	

	60. 
	Modelowanie przepływu w terasach zalewowych
	wymagane
	

	61. 
	Możliwość automatycznego tworzenia sieci rzecznej bezpośrednio na bazie NMT (numerycznego modelu terenu)
	wymagane
	

	62. 
	Możliwość generowania przekrojów poprzecznych na bazie NMT zarówno w postaci odcinków jak i linii łamanych
	wymagane
	

	63. 
	Oprogramowanie ma zawierać przeglądarkę modeli sieci kanalizacyjnej, dzięki której będzie możliwe przeglądanie wyników symulacji na dowolnej liczbie stanowisk jednocześnie, bez możliwości ingerencji w model
	wymagane
	

	64. 
	oprogramowanie powinno być dostępne w wersji sieciowej (pływającej) i obejmować 1 stanowisko edycyjne.
	wymagane
	

	65. 
	oprogramowanie musi obejmować aktualizacje na okres min. 12 miesięcy
	wymagane
	

	66. 
	W ramach dostawy oprogramowania należy przeprowadzić szkolenie w formie warsztatów w języku polskim dla 5 uczestników  w siedzibie Zamawiającego w poniższym zakresie:
	wymagane
	

	67. 
	Min. 20 godzin szkolenia: Modelowanie rzek 1D: 12 godzin (2 dni x 6 godzin), Modelowanie zintegrowane 1D-2D: 1 dzień (8 godzin)
W ramach szkolenia należy dostarczyć licencje szkoleniowe oraz certyfikaty dla uczestników. Komputery oraz salę zapewnia Zamawiający.
	wymagane
	

	68. 
	Licencja powinna być licencją dożywotnią, nie obejmującą żadnych dodatkowych obligatoryjnych opłat
	wymagane
	

	69. 
	Licencja powinna umożliwiać wykorzystanie do przeprowadzania obliczeń min. 8 rdzeni procesora.
	wymagane
	


Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje uznanie zaproponowanego oprogramowania jako nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego.

Wymagane:

2. Gwarancja powinna być zgodna z umowami licencyjnymi producenta oprogramowania.
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