FZ/6026/AJ/24							Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego


Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:
.........................................................................
Adres: ……………………………………….
NIP: …………………………………………
Regon: ………………………………………
Nr tel.:	………………………………………
Adres e-mail:	…………………………….
Osoba do kontaktu: ………………………..
Nazwa banku: ………………………………
Nr rachunku:	…………………………….			

Główny Instytut Górnictwa
Państwowy Instytut Badawczy
Plac Gwarków 1 
40-166 Katowice 


FORMULARZ OFERTOWY 
  nr …………………. z dnia ..................


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania do przetwarzania materiału fotogrametrycznego, oferujemy wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………………………………………………
wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): ………………………
brutto: …………………………………………………………………
 - terminy dostawy: ………………………………………
 - okres gwarancji: ………………………………………..
 - termin płatności: ……………………………………….

	Lp.
	Przedmiot zamówienia   
	Jednostka
miary
	Ilość 
	Cena jedn.     (netto)      
w PLN
	
Wartość ogółem (netto)
 w PLN

	Kwota podatku VAT          
w PLN
	Wartość  ogółem (brutto) 
w PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
1
	Nazwa oprogramowania: ………………………..… 
Producent: ……………….………....
Wersja: …………………...…….. 
Warunki aktualizacji 
i wsparcia technicznego: …………………………

	szt.
	



1
	
	
	
	

	
RAZEM: 
	
	 
	 





 .............................................................					.............................................................
(miejscowość, data)						 (podpis osoby uprawnionej)


FORMULARZ WYMAGANYCH FUNKCJI I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

	Lp.

	Funkcje i warunki techniczne zaoferowanego oprogramowania 
	Warunek
	Informacja w zakresie spełnienia warunków. Proszę wypełnić wiersze poprzez wpisanie 
TAK lub NIE

	1
	2
	3
	4

	1
	Tworzenie kolorowych chmur punktów w formatach .las, .laz, .ply, .xyz oraz automatyczne generowanie chmur sklasyfikowanych punktów w formatach .las, .laz.

	Wymagane
	

	2
	
Tworzenie wysokiej jakości ortomozaiki w formatach GeoTiff (.tif) i .kml.

	Wymagane
	

	3
	
Generowanie numerycznych modeli pokrycia terenu (DSM) w formatach GeoTiff (.tif), .xyz, .las, .laz.

	Wymagane
	

	4
	
Generowanie numerycznych modeli terenu (DTM) i cyfrowych modeli wysokościowych (DEM) w formacie GeoTiff (.tif)

	Wymagane
	

	5
	
Tworzenie teksturowanych modeli 3D typu Mesh w formatach .ply, .fbx, .dxf, .obj, .pdf.

	Wymagane
	

	6
	
Generowanie map odbicia i wskaźników wegetacji w formatach GeoTiff (.tif), .shp.

	Wymagane
	

	7
	
Tworzenie map termicznych w formacie GeoTiff (.tif).

	Wymagane
	

	8
	
Tworzenie warstwic i innych analiz przestronnych w formatach .shp, .dxf, .pdf.

	Wymagane
	

	9
	Import danych z różnych urządzeń, w tym zdjęć z tradycyjnych aparatów i kamer, dronów, zdjęć multispektralnych, termowizyjnych, szerokokątnych typu „rybie oko”, 360° z kamer sferycznych, zdjęć z zespołów kamer oraz nagrań wideo, w formatach .jpg lub .tif.

	Wymagane
	

	10
	Eksport danych do systemów GIS i CAD, takich jak ArcGIS, AutoCAD, Revit.

	Wymagane
	

	11
	Możliwość współpracy zespołowej online, udostępniania projektów, synchronizacji danych i pracy w czasie rzeczywistym. 

	Wymagane 
	

	12
	Kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 10 i Windows 11. 

	Wymagane 
	




Warunki wsparcia technicznego:
1. 24 miesiące bez automatycznego odnawiania umowy;
2. Bezpłatne poprawki i aktualizacje oprogramowania.

[bookmark: _GoBack]

 .............................................................					.............................................................
(miejscowość, data)						 (podpis osoby uprawnionej)
2

