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 Odpowiedź nr  2 do  ZAPYTANIA OFERTOWEGO    

Dostawa przepływomierza

 Wpłynęło kolejne zapytanie dotyczące przepływomierza: 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że pomiar przepływu wykonywany za pomocą sond radarowych może także odbywać się przy lub wewnątrz kolektorów zamkniętych o podanych średnicach. Nie jest to więc warunek uniemożliwiający montaż stacji radarowych. Pomiar może być w takiej sytuacji wykonany w studni nad kinetą lub w innym podobnym miejscu i wynik pomiaru będzie w pełni reprezentatywny.
 
Odpowiedź Zamawiającego: 


Zamawiający wymaga, aby przepływomierz umożliwiał pomiar przepływu w kolektorze zamkniętym poza studnią (wewnątrz kanału), również w przypadku całkowitego napełnienia kanału.


Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,
email: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:
Krystyna Bula	- tel. (32) 259  25 11 


 Kierownik Działu Handlowego
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