Wstępne zapytanie ofertowe w celu ustalenia wartości zamówienia 

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na: „Wymianę Suwnicy 1 dźwigarowej Q = 5 T hala 11 GIG Katowice”.

Zakres zamówienia obejmuje:
-	Demontaż istniejącej suwnicy pomostowa dwubelkowa o udźwigu 5 ton.
[bookmark: _GoBack]-	Wywóz i utylizacja starej suwnicy (cena złomu jest zyskiem Wykonawcy).
-	Wymiana linii trakcyjnej /firanka kablowa/, zasilanie 3x400V z rozdzielni na hali.
-	Zdefiniowanie obszaru pracy suwnicy na hali.
-	Wymiana kompleksowa torowiska wraz z związanymi pracami budowlanymi.
-	Roboty budowlano-elektromechanicze związane z wymianą suwnicy istniejącej.
-	Montaż nowego urządzenia.
-	Rozruch, próby, pomiary.
-	Odbiór UDT.
-	Szkolenie obsługi.
-	Serwis w okresie gwarancji.

Oczekiwane przez Zamawiającego parametry nowej suwnicy:
-	Suwnica 1 dzwigarowa Q = 5 T.
-	Sterowanie z poziomu roboczego kasetą.
-	Napęd regulowany falownikowo.
-	Prędkość podnoszenia robocza i mikroprędkość – regulowana falownikem.
-	Prędkość jazdy i mikroprędkość dojazdowa  – regulowana.
-	Sygnalizacja akustyczna i świetlna ruchu suwnicy.
-	Wciągnik linia zasilania i sterowa /firanka kablowa/.
-	Gwarancja – minimum 24 miesiące od daty odbioru.

Parametry istniejącej suwnicy przeznaczonej do demontażu:
-	Udźwig  - 5T
-	Rok budowy 1970
-	Grupa natężenia pracy II średnia 
-	Wytwórca : G.P.S.T „TECHMET” PRUSZCZ GDAŃSKI
-	Suwnica dwudźwigarowa pomostowa z wciągnikiem elektrycznym
-	Długość /rozpiętość/  L= 17,34m
-	Rzeczywista wysokość podnoszeni Hpr=5,899
-	Maksymalna wysokość podnoszenia Hp = 12,0m
-	Długość toru jazdy L = 56m
-	Konstrukcja jezdni  stalowo- betonowa 
-	Wysokość od podłoża do podstawy toru 6m
-	Wysokość hali do konstrukcji ok.8m /7,92/
-	Sterowanie za pomocą kasety z poziomu podestu roboczego /po likwidacji kabiny/
-	Zasilanie istniejące rozdzielnia na hali 3x400V
-	Linia trakcyjna

W ofercie należy podać:
-	cenę za całość prac (z wyłączeniem przeglądów gwarancyjnych) netto oraz brutto w PLN,
-	termin i warunki wykonania zamówienia
-	cena za wykonanie przeglądów w okresie gwarancji

Kontakt w sprawie realizacji zamówienia: 
mgr inż. Zbigniew Grzyśka	zgrzyska@gig.eu


Miejsce i termin składania ofert:
-	Ofertę należy złożyć do dnia 25.02.2019 r. do godz. 1200.
-	Ofertę można złożyć drogą elektroniczną:

Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,
e-mail: phachula@gig.eu




ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

………………………………
Pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ WSTĘPNEJ OFERTY

1.	Wstępna oferta na: „Wymianę Suwnicy 1 dźwigarowej Q = 5 T hala 11 GIG Katowice.”

2. Dane dotyczące Wykonawcy:

	Nazwa (firma) Wykonawcy[footnoteRef:1] [1: ] 

	Adres Wykonawcy

	


	




	Nr REGON/NIP
	telefon
	e-mail

	


	

	





3. Oferujemy dostawę i montaż suwnicy wraz z pracami towarzyszącymi za kwotę : 
netto…...…….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto, 
słownie ……………………………………………………………………………………….

Cena za wykonanie przeglądów w okresie gwarancji: ………………………………………

4.	Pozostałe warunki wykonania zamówienia
-	termin wykonania zamówienia: …………………………………..……..
-	Inne warunki wykonania zamówienia: ………………









..........................................., dnia .....................			......................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
- 

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
-	administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: 
Główny Instytut Górnictwa, 
Plac Gwarków 1,
40 - 166 Katowice,
-	inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu  
-	dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym, 
-	odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego, 
-	dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat, 
-	w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-	WYKONAWCA posiada :
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-	WYKONAWCY nie przysługuje:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
