Wpłynęły następujące pytania
1. Zdefiniowanie obszaru pracy suwnicy na hali, co użytkownik miał na myśli ? My mamy Państwu określić w jakim obszarze ma suwnica pracować ?

2. Wymiana kompleksowa torowiska wraz z związanymi pracami budowlanymi.- chodzi o wymianę tylko szyny i klem/łapek mocujących, czy również belek podsuwnicowych ?

 Nasze odpowiedzi:
ad. 1 Suwnica ma jeździć po całym torze - temat definiowania strefy jest nieaktualny
ad. 2 na stronie zamieszczono pomiar toru. Wykonawca we własnym zakresie określa potrzebę robót budowlanych w związku z wymianą toru. Wymiana belek nie jest konieczna.
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