Pytania które wpłynęły
1) Prosimy o wykonanie zdjęć hali, belek podsuwnicowych, torowiska i istniejącej suwnicy
2) Prosimy o zdjęcie z DTR rys złożeniowego i podanie masy istniejącej suwnicy
3) Proszę rozwinąć punkt „ Roboty budowlano-elektromechaniczne związane z wyminą suwnicy istniejącej „ oraz „ Konstrukcja jezdni stalowo-betonowa „ ???
4) Jakie ma być nowe zasilanie ? ( firanka czy szynoprzewód )
5) Czy wymieniamy łącznik główny?
6) Proszę określić warunki środowiska hali .
7) Proszę podać GNP suwnicy nowej.
8) Ile i jakie suwnice będą na torowisku ?
9) Prosimy o zdjęcie lub rys odboju na torowisku
10) Czy istnieją pomosty rewizyjne na torowisku , wejścia , przejścia komunikacyjne.
11) Proszę określić warunki montażu ( Utrudnienia, ograniczenia czasowe , na ruchu itp

Odpowiedzi na pytania :
Ad1. Zdjęcia zostaną zamieszczone w późniejszym terminie na naszej stronie 
[bookmark: _GoBack]Ad2. Masa istniejącej suwnicy 9,94 T
Ad3.Przy wymianie suwnicy oraz torowiska /mocowanie szyn jezdnych/ konieczne będą roboty budowlane związane z poprawką np. tynku , ubytku betonu w konstrukcji. Hala - nawa w której zainstalowana jest suwnica jest w konstrukcji betonowo -stalowej /podtorze betonowe , zadaszenie hali konstrukcja stalowa .
Ad4. Nowe zasilanie tzw.Firanka - szynoprzewód jest aktualnie, przy zainstalowaniu falownika mogą powstawać problemy.
Ad5 .Nie ma koniczności
Ad6. Hala produkcyjno – magazynowa
Ad7. Minimum GNP KL.II lub wyżej
Ad8. Tylko 1 suwnica 
Ad9. Zdjęcia z dokumentacji załączone osobno na naszej stronie.
Ad10 . Nie istnieją należy zainstalować, są utrudnione warunki - wejście na most przy wjeździe do hali
Ad11. Utrudnione Hala produkcyjno – magazynowa

