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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.03.2020r. na:

[bookmark: _GoBack]Modernizacja istniejącej suwnicy Q=5t  o rozpiętości L=17,34m z wymianą szafy sterowniczej, wymianą okablowania na suwnicy i przystosowania do sterowania radiowego wraz z zabudową bocznych rolek prowadzących na suwnicy i rektyfikacji torowiska zgodnie z normą w Hali 11 GIG w Katowicach.


I. Informacje ogólne
1. Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa.
2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami).

II. Opis przedmiotu zamówienia.
Parametry istniejącej suwnicy przeznaczonej do modernizacji:
-	Udźwig  - 5T
-	Rok budowy 1970
-	Grupa natężenia pracy II średnia 
-	Wytwórca : G.P.S.T „TECHMET” PRUSZCZ GDAŃSKI
-	Suwnica dwudźwigarowa pomostowa z wciągnikiem elektrycznym
-	Długość /rozpiętość/  L= 17,34m
-	Rzeczywista wysokość podnoszeni Hpr=5,899
-	Maksymalna wysokość podnoszenia Hp = 12,0m
-	Długość toru jazdy L = 56m
-	Konstrukcja jezdni  stalowo- betonowa 
-	Wysokość od podłoża do podstawy toru 6m
-	Wysokość hali do konstrukcji ok.8m /7,92/
-	Sterowanie za pomocą kasety z poziomu podestu roboczego /po likwidacji kabiny/
-	Zasilanie istniejące rozdzielnia na hali 3x400V
-	Linia trakcyjna

Wymagany zakres prac modernizacyjnych suwnicy na hali 11.
1. Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej przez UDT.  
2. Pozostawienie szafy stycznika głównego.
3. Wykonanie nowoczesnej szafy stycznikowej dla mechanizmów jazdy mostu, wózka i podnoszenia. Zabudowa falowników w mechanizmie jazdy mostu i wózka firmy ABB ACS.
4. Wymiana okablowania stałego suwnicy wraz z okablowaniem na firance kablowej. Pozostawienie istniejących wózków kablowych.
5. Wymiana wyłączników krańcowych w mechanizmach jazdy mostem i wózka.
6. Dostosowanie suwnicy do sterowania radiowego, skomunikowanego z sygnalizacją świetlno-dźwiękową, dodatkowo sterowanie awaryjne z kasety sterowniczej.
7. Pozostawienie istniejących hamulców wszystkich mechanizmów. 
8. Zabudowa lampy sygnalizacyjnej załączenia stycznika głównego koloru zielonego typu LED odpornej na wstrząsy.
9. Zabudowa bezprzewodowej sygnalizacji świetlno-dźwiękowej do komunikacji radiowej z nadajnikiem  TA3-W.
10. Wykonanie trwałych oznaczeń kierunków jazdy za pomocą naklejek.
11. Dostosowanie suwnicy w części do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2005r „Minimalne wymagania dotyczące maszyn”:
12. Zabudowa przycisku STOP na czołownicach
13. Zabudowa bocznych rolek prowadzących na suwnicy w celu ograniczenia zużywania się kół
14. Regeneracja kół suwnicowych dla współpracy z bocznymi rolkami prowadzącymi.
15. Obciążenia, ciężary do prób zapewnia Wykonawca
16. Rektyfikacja torowiska do zgodności z normą ISO 12488-1 tabela 2 class 2
17. Uruchomienie i rozruch suwnicy. 
18. Wykonanie pomiarów elektrycznych.
19.  Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do dokonania odbioru wraz z wystawieniem stosownych poświadczeń.
20. Udział w odbiorze z UDT w zakresie wykonanych prac.

· Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty spełniającej wszystkie przedstawione wymagania.
· Oferent powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie potwierdzone co najmniej jedną pracą związaną z modernizacją lub montażem suwnicy o wartości min. 100 000 zł netto

III. Termin wykonania zamówienia: do 14 tygodni od momentu podpisania umowy

IV. Wymagania dotyczące oferty :
1.	Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia.
2.	Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.


V. Warunki płatności: 
Etap I   - 30% ceny po uzgodnieniu dokumentacji w UDT,
Etap II – 70% wartości zamówienia płatne po odbiorze z Zamawiającym i odbiorze z UDT. 
	Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 14 dni liczonym od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

VI. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
 
VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 30.03.2020r. do godz. 12:00. 
2. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:
Główny Instytut Górnictwa,
Plac Gwarków 1,
40-166 Katowice,
Osoba do kontaktów z oferentami:
Grzyśka Zbigniew mail : zgrzyska@gig.eu,  tel kom 507090379

3. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
5. Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.


VIII. Załączniki:
1.	Formularz oferty.
2.	Załącznik dotyczący RODO.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT


Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
__________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
Nazwa / Imię i nazwisko Wykonawcy:
………………………………………………..…
………………………………………………..…
Adres: ………………………………………………..…
	 ………………………………………………..…
NIP:	………………………………..…………………..
Nr tel.:…………………………………………………….
Adres e-mail:	……………………………….……………
			
Główny Instytut Górnictwa 
Plac Gwarków 1 
40-166 Katowice 

OFERTA

nr ................................ z dnia ................................

Modernizację istniejącej suwnicy Q=5t  o rozpiętości L=17,34m z wymianą szafy sterowniczej, wymianą okablowania na suwnicy i przystosowania do sterowania radiowego wraz z zabudową bocznych rolek prowadzących na suwnicy i rektyfikacji torowiska zgodnie z normą w Hali 11 GIG w Katowicach

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2020r., zamieszczone na stronie internetowej GIG, niniejszym oferujemy realizację usługi, zgodnie z warunkami zawartymi w w/w zapytaniu ofertowym za kwotę:
· netto: ................................................ PLN
· VAT:  ................ %, wartość ........................................ PLN
· brutto: .............................................. PLN
· słownie: ...........................................................................................................................

2. Oświadczenie Wykonawcy: 
2.1.	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
2.2.	Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.
2.3.	Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty.
2.4.	Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.
2.5.	Oświadczam, że akceptuję warunki płatności opisane w zapytaniu ofertowym.
2.6.	Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, minimum 12 miesięczne, potwierdzone co najmniej jedną pracą związaną z modernizacją lub montażem suwnicy o wartości min. 100 000 zł netto potwierdzoną załączoną referencją.

[bookmark: _Toc516473347]
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy modernizacji istniejącej suwnicy Q=5t  o rozpiętości L=17,34m z wymianą szafy sterowniczej, wymianą okablowania na suwnicy i przystosowania do sterowania radiowego wraz z zabudową bocznych rolek prowadzących na suwnicy i rektyfikacji torowiska zgodnie z normą w Hali 11 GIG w Katowicach.
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;
· Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 
Kalibracja zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 wysokonapięciowej sondy pomiarowej Tektronix P6015A, prowadzonym w trybie: zapytania ofertowego;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 (1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.





.............................................................					.............................................................
   (miejscowość, data) 					                          (podpis osoby uprawnionej)	
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